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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市生态环境局提出并归口。
本文件由北京市生态环境局组织实施。
本文件起草单位：北京市生态环境监测中心。

本文件主要起草人：姜磊、宋小可、张健、邹本东、沈秀娥、王涵霖、李令军、王新辉、于东东、孙爽。

农村小微水体污染遥感监测技术规范

范围

本文件规定了农村小微水体污染遥感监测的数据准备、遥感解译、现场调查、精度评定、报告编制和成果管理的技术要求。
本文件适用于农村的河流、沟渠、坑塘等线状或面状小微水体污染的遥感监测。
规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收
GB/T 24356 测绘成果质量检查与验收
GB/T 33182 国家基本比例尺地图 1:5000 1:10000正射影像地图
GB 50167 工程摄影测量规范
HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范
术语和定义

3.1

农村小微水体 small water in rural areas

自然村或村民小组等村民集聚区或聚集点及其周围1 km范围内的河流、沟渠、坑塘等。

3.2
解译标志 interpretation sign
遥感解译时，判别目标物所依据的形状、大小、纹理、颜色、位置等图像特征。
[来源：HJ 1356，3.5，有修改]
3.3
遥感解译 remote sensing interpretation
根据解译标志，从遥感影像上定性、定量地提取出解译目标的类型和分布等有关信息的过程。
[来源：HJ 1236，3.5]
3.4
数字正射影像 digital orthophoto map
经过正射投影改正的影像数据集。
[来源：GB/T 14950，6.26]
3.5
解译精度interpretation accuracy
被正确解译的图斑数量占遥感解译图斑总数量的比例。
[来源：DB11/T 2217，3.8，有修改]

数据准备

监测区域

自然村或村民小组等村民集聚区或聚集点及其周围1 km范围。

遥感影像

4.2.1 基本要求
4.2.1.1 使用的遥感影像宜采用2000国家大地坐标系，应完整覆盖监测区域。
4.2.1.2 遥感影像的空间分辨率应优于1 m。
4.2.1.3 同一期监测所用遥感影像应集中在30个自然日内拍摄，冬季影像拍摄时间应为非结冰期。
4.2.1.4 遥感影像云层覆盖范围应小于等于5%，且小微水体应完全无云层覆盖。
4.2.2 预处理要求
4.2.2.1 应使用经过辐射校正、正射校正、影像融合预处理环节的数字正射影像；根据解译需要，可增加影像镶嵌、影像匀色等预处理环节，操作应符合GB 50167的相关要求。
4.2.2.2 数字正射影像的几何精度应满足平原区误差在1个像元以内、山区误差在2个像元以内，数字正射影像其他质量要求按GB/T 33182的规定执行。
基础数据
包括但不限于行政区划、自然村或村民小组等村民集聚区或聚集点、水体分布、畜禽养殖场、工业企业、排污口、垃圾填埋场、养鱼塘、农村污水收集输运分布等基础数据。
遥感解译

解译方法

农村小微水体污染遥感解译宜采用目视解译法，解译标志应符合附录A的规定。根据农村小微水体污染遥感解译标志，利用人机交互方式开展图斑勾画和属性填写，得到农村小微水体污染遥感解译矢量文件。也可采用定量反演法、智能识别法。
解译要求
5.2.1 解译操作规则
5.2.1.1 工作比例尺宜大于1:5000。
5.2.1.2 对于农村小微水体污染水岸交界处的混合像元，应以该像元的中心分割线作为小微水体污染图斑边界。
5.2.1.3 图斑边界线应保持连续、光滑。图斑边界与影像中解译目标的边界位置匹配误差应在2个像元以内。
5.2.2 解译矢量文件要求
5.2.2.1 解译矢量文件的地理坐标系宜采用2000国家大地坐标系，投影坐标系应采用Albers_Conic_Equal_Area。
5.2.2.2 解译矢量文件命名应采用“农村小微水体污染-行政区划名称（区级+乡镇级）-时间（YYYYMM）”的形式。
5.2.2.3 解译矢量文件的属性字段应符合附录B的规定。
现场调查

前期准备

6.1.1 前期准备内容包括人员培训、调查资料准备和设备准备。
a）人员培训内容包括农村小微水体污染的判别标准、设备使用、现场调查要求等。
b）调查资料包括解译矢量文件、遥感影像、导航信息、农村小微水体污染判别居民评价表（表C.1）、农村小微水体污染现场调查记录表（表C.2）等。
c）设备包括但不限于用于记录现场情况的带有录音、拍照、定位等功能的手机或其他移动设备，用于检测小微水体污染指标的设备。
6.1.2 用于检测小微水体透明度、溶解氧指标的设备需符合HJ 91.2的要求，有条件的可准备用于实验室分析测定氨氮的采样设备。
现场工作
6.2.1 现场调查人员递次开展现场查看、公众评议、现场检测，直至能够判定调查对象情况为止。
6.2.2 现场调查内容包括但不限于：水体的颜色、水体的气味、是否有污水排口、是否有工业企业、潜在污染源、现场照片（包括远景、近景和特写）等。
6.2.3 公众评议的主体应为水体周边居民、商户，评议内容可参考表C.1。
6.2.4 水体污染透明度、溶解氧、氨氮指标的监测点及取样点要求应按HJ 91.2的规定执行。
6.2.5 应如实填写农村小微水体污染现场调查记录表（表C.2）,符合下列一条或多条要求，且不存在6.2.6规定情形的调查对象应判定为农村小微水体污染：
a）水体存在明显异味；
b）水体颜色明显异常，如发黑、发白、发灰等；
c）村民委员会认为“黑”或“臭”；
d）问卷调查认为有“黑”或“臭”问题的份数占有效份数的60%以上，有效份数应大于等于20份；
e）水深大于等于25 cm，水体透明度小于25 cm；水深小于25 cm，水体透明度小于水深的40%；
f）溶解氧小于2 mg/L；
g）氨氮大于15 mg/L。
6.2.6 存在以下情形的不应判定为农村小微水体污染：
a）由单位或个人承包经营，如养鱼塘；
b）无污染源、仅透明度单项指标超标的水体；
c）作为污水收集和输运系统的水体；
d）已列入城市黑臭水体清单的水体。

精度评定

7.1 遥感解译成果验收与质量评定应按GB/T 18316中过程检查、最终检查、验收、质量评价体系的规定执行。
7.2 按GB/T 24356中抽样规定，采用简单随机抽样法抽取解译图斑，开展现场调查，评价遥感解译精度。依据遥感影像特征和现场调查结果判断解译图斑是否正确，判断规则为：边界和属性均正确，方判断图斑解译正确。解译精度计算按公式（1）：
[image: image19.png]



式中：
A——解译精度，%；
Nc——正确图斑个数，单位为个；
Nn——抽取的图斑总数，单位为个。
解译精度应大于等于75%，未达到解译精度要求的须重新解译，直至满足精度要求。

报告编制

应综合分析遥感监测及现场调查信息，参考附录F，编制农村小微水体污染遥感监测报告，报告包括监测方法、遥感监测结果及结论，其中：监测方法包括遥感监测和现场调查，遥感监测结果包括现状分析及变化分析。

成果管理

应建立农村小微水体污染遥感监测台账，详细记录农村小微水体污染的基础信息、遥感影像、遥感监测矢量文件、现场调查记录电子文档、现场照片、现场调查报表（附录D）、遥感监测专题图（附录E）及遥感监测报告（附录F）等。农村小微水体污染遥感监测台账保存期限应大于等于5年。

附录A
（规范性）
农村小微水体污染遥感解译标志
表A.1规定了农村小微水体类型解译标志。表A.2规定了农村小微水体污染颜色解译标志。
表A.1 农村小微水体类型解译标志
	水体类型
	遥感影像
	现场照片

	河流
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	沟渠
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	坑塘
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表A.2 农村小微水体污染颜色解译标志
	颜色
	遥感影像
	现场照片

	绿色
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	黑色
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	白色
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附录B
（规范性）
属性字段填写要求
表B.1规定了农村小微水体污染遥感解译矢量文件属性字段及填写要求。表B.2规定了农村小微水体类型。表B.3规定了农村小微水体污染源类型。表B.4规定了农村小微水体污染存续状态。表B.5规定了农村小微水体污染遥感解译矢量文件属性字段缺省值填写要求。
表B.1 农村小微水体污染遥感解译矢量文件属性字段及填写要求
	序号
	字段名称
	字段描述
	字段类型
	字段长度
	小数位数
	备注

	1
	QMC
	区名称
	Text
	50
	
	区

	2
	QBM
	区编码
	Text
	50
	
	-

	3
	XZMC
	乡镇名称
	Text
	50
	
	乡镇

	4
	XZBM
	乡镇编码
	Text
	50
	
	-

	5
	FW
	范围
	Text
	50
	
	建成区外

	6
	STLX
	水体类型
	Text
	50
	
	坑塘、河流、沟渠

	7
	STYS
	水体颜色
	Text
	50
	
	根据实际情况填写

	8
	STWRQDD
	小微水体污染确定度
	Text
	50
	
	1-确定、2-不确定

	9
	WRYLX
	污染源类型
	Text
	200
	
	可多选

	10
	BH
	编号
	Text
	50
	
	区乡镇代码+四位流水号

	11
	CXZT
	存续状态
	Text
	50
	
	反复出现、新增、季节性出现、退出

	12
	XCDCSJ
	现场调查时间
	Text
	50
	
	YYYYMM

	13
	SFFQYT
	是否废弃鱼塘
	Text
	50
	
	是、否

	14
	MJ
	面积
	Double
	15
	1
	单位：m2

	15
	LON
	经度
	Double
	15
	5
	-

	16
	LAT
	纬度
	Double
	15
	5
	-

	17
	BZ
	备注
	Text
	200
	
	-


表B.2 农村小微水体类型
	水体类型
	说明

	河流
	天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库区段水面

	沟渠
	人工修建，宽度大于等于2.0m用于引、排、灌的渠道

	坑塘
	人工开挖或天然形成的蓄水量小于10万m3的常水位岸线所围成的水面

	其他
	除以上情况外，归为其他类型水体


表B.3 农村小微水体污染源类型

	污染源类型
	说明
	备注

	生活污水
	居民点周边
	基于遥感影像，结合自然村或村民小组等村民集聚区或聚集点、畜禽养殖场、排污口、工业企业、排污口、垃圾填埋场、养鱼塘、农村污水收集输运分布等数据判定

	生活垃圾和生活废弃物
	居民点周边
	

	畜禽养殖
	畜禽养殖场周边
	

	水产养殖
	废旧养鱼塘
	

	种植业
	农用地周边
	

	企业排污
	水体位于工业企业周边且周围无农村住户，现场调查发现企业排污口
	

	底泥淤积
	水体不流动导致底泥淤积
	

	粪污
	居民点周边
	

	其他污染源
	除以上情况外，归为其他类型污染源
	


表B.4 农村小微水体污染存续状态
	存续状态
	说明
	备注

	反复出现
	相对前一期，范围不变、扩大或缩小的小微水体污染
	基于多期遥感影像判定

	新增
	相对前一期，新出现的小微水体污染
	

	季节性出现
	随季节变化间歇性出现的小微水体污染
	

	退出
	相对前一期，消失的小微水体污染
	


表B.5 农村小微水体污染遥感解译矢量文件属性字段缺省值填写要求
	类型
	属性项

	DOUBLE
	-999999

	TEXT
	“-”


附录C
（资料性）
农村小微水体污染现场调查
农村小微水体污染判别居民评价表见表C.1。农村小微水体污染现场调查记录表见表C.2。
表C.1 农村小微水体污染判别居民评价表
	农村小微水体位置或名称：
	调查时间：      年     月     日

	性别：
	年龄：
	联系方式：

	您居住的地方与该水体的距离？□ 100m以内  □100m～500m  □500m～1000m  □1000m以外

	您认为该水体有臭味吗？□有 □没有 □偶尔有

	您觉得该水体的颜色正常吗？□正常 □不正常 □偶尔正常

	您平常会向该水体扔投生活垃圾吗？□会 □不会 □偶尔会

	村里的污水会排到这个水体吗？□会 □不会 □部分会

	水体出现黑或者臭通常在什么季节？□春 □夏 □秋 □冬

	调查人员：


表C.2 农村小微水体污染现场调查记录表
	现场调查人员：
	现场调查时间：

	农村小微水体编号：
	农村小微水体位置：

	农村小微水体面积（m2）：

	现场定位（度，小数点后保留5位）   经度：      纬度：    

	农村小微水体类型：□河流□沟渠□坑塘    □其他

	农村小微水体颜色：□绿色   □黑色   □白色   □其他

	农村小微水体污染存续状态：□反复出现      □新增      □季节性出现      □退出

	农村小微水体透明度（cm)：
	农村小微水体溶解氧(mg/L)：

	农村小微水体氨氮(mg/L)：

	农村小微水体气味：

	农村小微水体污染源：□生活污水 □生活垃圾和生活废弃物 □畜禽养殖 □水产养殖 □企业排污 □种植业 □底泥淤积 □粪污 □其他

	备注：

	现场调查结论：


附录D
（资料性）
农村小微水体污染现场调查报表模板

农村小微水体污染现场调查报表模板见表D.1。

表D.1 农村小微水体污染现场调查报表
	基本情况
	该水体位于××区××乡/镇××村××方位（经度：××，纬度：××），水体编号××，颜色××，面积约为××，实地周边为××，污染源为××，居民反映××。经判断，该水体××农村小微水体污染。

	遥感影像
	远景照片
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	近景照片
	特写照片
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附录E
（资料性）
农村小微水体污染遥感监测专题图模板
农村小微水体污染遥感监测专题图模板见图E.1，图要素及格式宜符合以下内容：
a）图例：右下方；
b）比例尺：左下方，字体为Times New Roman；
c）指北针：右上方；
d）制图地理坐标系：2000国家大地坐标系；
e）制图投影坐标系：Albers_Conic_Equal_Area。
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图E.1 农村小微水体污染遥感监测专题图

附录F
（资料性）
报告模板

F.1 农村小微水体污染遥感监测报告模板

1 监测方法

1.1 遥感监测

1.2 现场调查

2 遥感监测结果

2.1 现状分析

2.2 变化分析

3 结论
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