附件2

**2023年度第十批达国六排放标准6b阶段的轻型汽油车**

**（PN限值符合6.0×1011个/千米，RDE仅监测结果或耐久里程为16万公里）**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

**1、鹤壁天海电子信息系统有限公司**

HCV5034XJEA 监测车

发动机：DME (Salzgitter)

机外净化器：3QG 178 DA (埃贝赫排气技术（上海）有限公司)

燃油蒸发控制装置：3QF 196 (廊坊华安汽车装备有限公司)

氧传感器：前: UE06 (NTK)

　　　　　后: LD11 (常熟特殊陶业有限公司)

颗粒捕集器（GPF）：3QG 181 AB (埃贝赫排气技术(上海)有限公司)

# 2、何塞路易斯瓦莱罗梅加徳

鼎中LM350p 乘用车（雷克萨斯平行进口）（7座）

发动机：2GR (丰田汽车公司)

机外净化器：右前: R31C70 (FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD.)

　　　　　　后: Y54 (SANGO CO.,LTD.)

　　　　　　左前: L31C70 (FUTABA INDUSTRIAL CO.,LTD.)

燃油蒸发控制装置：SD2201 (NJHZ)

氧传感器：右前: 89467-58070 (DENSO CORPORATION)

　　　　　右后: 89465-58180 (DENSO CORPORATION)

　　　　　左前: 89467-48320 (DENSO CORPORATION)

　　　　　左后: 89465-48390 (DENSO CORPORATION)