附件2

**2023年度第七批达国六排放标准6b阶段的轻型汽油车**

**（PN限值符合6.0×1011个/千米，RDE仅监测结果或耐久里程为16万公里）**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

**1、环球汽车贸易及零部件有限公司**

斯伯特 SPRINTER 多功能乘用车（奔驰平行进口）（7座）

发动机：274920 (BENZ)

机外净化器：KT 6074 (EBERSPAECHER)

燃油蒸发控制装置：AF0034 (KYS)

氧传感器：前: OS 0007 (BOSCH)

　　　　　后: OS 0011 (BOSCH)

**2、洛克汽车公司**

洛克LX600 乘用车（雷克萨斯平行进口）（4/5/7座）

发动机：V35A (TOYOTA)

机外净化器：右前: R700\*\*\* (FUTABA)

　　　　　　右后: R700\*\*\* (FUTABA)

　　　　　　左前: L700\*\*\* (FUTABA)

　　　　　　左后: L700\*\*\* (FUTABA)

燃油蒸发控制装置：77740-\*\*\*\*\* (AISAN)

氧传感器：右前: 89467-\*\*\*\*\* (DENSO)

　　　　　右后: 89467-\*\*\*\*\* (DENSO)

　　　　　左前: 89467-\*\*\*\*\* (DENSO)

　　　　　左后: 89467-\*\*\*\*\* (DENSO)

洛克RK150 货车（道奇平行进口）（5座）

发动机：TNXE (CHRYSLER)

机外净化器：右: 992AB10832\*\*\*\*\*\* (FAUR)

　　　　　　左: 992AB10832\*\*\*\*\*\* (FAUR)

燃油蒸发控制装置：72143\*\*\* (MAHLE)

氧传感器：右前: ZFAS-\* (NTK)

　　　　　右后: OZAS-\* (NTK)

　　　　　左前: ZFAS-\* (NTK)

　　　　　左后: OZAS-\* (NTK)

**3、铂镭特汽车公司**

铂镭特DPK 多用途货车(雪佛兰平行进口)(5座)

发动机：L87 (GM)

机外净化器：右: 1272186\* (GM)

　　　　　　左: 1272186\* (GM)

燃油蒸发控制装置：27LT12 (DELPHI)

氧传感器：右前: 150200-20\*\* (DENSO)

　　　　　右后: 126702\*\* (NTK)

　　　　　左前: 150200-20\*\* (DENSO)

　　　　　左后: 126702\*\* (NTK)

**4、河南莱茵汽车制造有限公司**

JZS5036XJED2 无线电监测车

发动机：274920 (北京奔驰汽车有限公司)

机外净化器：KT6078 (普赫姆汽车技术(上海)有限公司)

燃油蒸发控制装置：A4474700059 (KAYSER)

氧传感器：前: OS0007 (BOSCH)

　　　　　后: OS0011 (BOSCH)

颗粒捕集器（GPF）：PF0071 (天纳克(中国)有限公司)