附件3

**2024年度第十六批达国六排放标准6b阶段的重型燃气车**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、中国重汽集团济南商用车有限公司

ZZ4256Y384HF1LB 牵引汽车

发动机：WP15NG630E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

喷射器：WPFMV01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：前: WPO2 Sensor (潍柴动力股份有限公司)

　　　　　后: WPO2 Sensor (潍柴动力股份有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

NOX传感器：RE090012 (中国重型汽车集团有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

# 2、东风柳州汽车有限公司

LZ5261XLCH5CM01 冷藏车

发动机：YCK08320N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YCTWC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YCASC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：AE64-FDT (厦门雅迅网络股份有限公司)

或

发动机：YCK08320N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YCTWC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YCASC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：A6 (深圳市有为信息技术发展有限公司)