附件 1

**2018年度第六批达国Ⅵ排放标准6b阶段的轻型汽油车**

(PN排放：6.0×1011（个/km）；RDE：仅监测结果；耐久里程：16万km)

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

**1、广汽本田汽车有限公司**

GHA6450JAC6AHEV 混合动力多用途乘用车

发动机：LFA11 (本田技研工业株式会社埼玉制作所)

机外净化器：9V (YUTAKA GIKEN CO.,LTD.)

燃油蒸发控制装置：MC216-TRN (上海马勒滤清系统有限责任公司)

氧传感器：前: LHC (日本特殊陶业株式会社)

　　　　　后: OAE (日本特殊陶业株式会社)

或

发动机：LFA11 (本田技研工业株式会社埼玉制作所)

机外净化器：9V (YUTAKA GIKEN CO.,LTD.)

燃油蒸发控制装置：MC216-TRN (上海马勒滤清系统有限责任公司)

氧传感器：前: LHC (日本特殊陶业株式会社)

　　　　　后: OAE (日本特殊陶业株式会社)