附件 6

**2020年度第十批达北京市第四阶段排放标准**

**的非道路移动机械**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、山东临工工程机械有限公司

E660FL 液压挖掘机

发动机：4TNV94L-BVLG (YANMAR CO.,LTD.)

喷油泵型号：YPD-MP4 (日本洋马（YANMAR）)

喷油器型号：YDLLA (日本洋马（YANMAR）)

L955F 轮胎式装载机

发动机：WP9HG220E421 (潍柴动力股份有限公司)

喷油泵型号：WPCPN2 (博世)

喷油器型号：CRIN2 (博世)

增压器型号：K29 (湖南天雁)

NOX传感器：SNS505 (大陆汽车电子)

SCR排气处理器型号：1001150957 (潍柴)

SCR系统尿素计量泵型号：612640130088 (博世)

# 2、斗山叉车（烟台）有限公司

D70G型3.5t 叉车

发动机：4C2-50V33 (安徽全柴动力股份有限公司)

喷油泵型号：NJ-VP4/10E1250R134 (南京威孚金宁有限公司)

喷油器型号：KBAL-P030 (北油电控燃油喷射系统(天津)有限公司)

D70G型3.8t 叉车

发动机：4C2-50V33 (安徽全柴动力股份有限公司)

喷油泵型号：NJ-VP4/10E1250R134 (南京威孚金宁有限公司)

喷油器型号：KBAL-P030 (北油电控燃油喷射系统(天津)有限公司)