附件 3

**2020年度第十一批达国六排放标准6b阶段的重型燃气车**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、北京事必达汽车有限责任公司

BSP5181TXSL 洗扫车

BSP5181TCXL 除雪车

BSP5252TCXL 除雪车

发动机：MT07.29-60 (中国重型汽车集团有限公司)

压力调节器或蒸发器：RV550020 (中国重型汽车集团有限公司)

喷射器：CFV (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

机外净化器：RV540143(三元) (中国重型汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (日本特殊陶业株式会社)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车技术服务（中国）有限公司)

增压器型号：WF50P (无锡威孚英特迈增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

OBD型号：OBD-G1-E6 (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

催化转化器(ASC)：RV540143 (中国重型汽车集团有限公司)

NOX传感器：前: UNINOx Sensor,后: UNINOx Sensor (前: 大陆汽车电子（长春）有限公司,后: 大陆汽车电子（长春）有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

# 2、江苏悦达专用车有限公司

YD5182TXSDFNG6 洗扫车

发动机：YCA07220N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州 )有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：YC-NOx Sensor (广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

或

发动机：YC4G180N-50（副发） (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

喷射器：YCGE-4 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：G2R00 (广西三立科技发展有限公司 )

氧传感器：前: 0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：GT25 (霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司 )

催化转化器(ASC)：G2R00 (广西三立科技发展有限公司)

# 3、福建龙马环卫装备股份有限公司

FLM5250GQXDF6NG 清洗车

发动机：YCK11340N-60(主发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：YC-NOx Sensor (广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZL-TBox (成都易控智联汽车电子有限公司)

或

发动机：YC4D120N-50(副发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-3 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：G2R00 (广西三立科技发展有限公司)

氧传感器：0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：GT22 (霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

FLM5250TDYDF6NG 多功能抑尘车

发动机：YCK11340N-60(主发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：YC-NOx Sensor (广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZL-TBox (成都易控智联汽车电子有限公司)

或

发动机：YC6G230N-50(副发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-4 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：MY100 (广西三立科技发展有限公司)

氧传感器：0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：TBP4 (霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司)

混合装置：YCLM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

FLM5250ZXXDF6NG 车厢可卸式垃圾车

FLM5250ZYSDF6NG 压缩式垃圾车

发动机：YCK11340N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：YC-NOx Sensor (广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZL-TBox (成都易控智联汽车电子有限公司)

# 4、陕西汽车集团有限责任公司

SX5319GJBMC326TLF1 混凝土搅拌运输车

发动机：WP10HNG350E60 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

喷射器：WPINJ01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC-E01（三元） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT35 (霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司)

混合装置：WPMIX02 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

NOX传感器：WPNOx Sensor (潍柴动力空气净化科技有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HQ15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)