附件 3

**2020年度第十二批达国六排放标准6b阶段的重型燃气车**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

**1、福建龙马环卫装备股份有限公司**

FLM5080TSLDF6NG 扫路车

发动机：YCS04140N-60(主发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：YCTC-752 (康跃科技股份有限公司)

混合装置：YC-M (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：前:YC-NOx Sensor;后:YC-NOx Sensor (前:广西玉柴机器股份有限公司;后:广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

或

发动机：YCS04120N-60(主发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：YCTC-752 (康跃科技股份有限公司)

混合装置：YC-M (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：前:YC-NOx Sensor;后:YC-NOx Sensor (前:广西玉柴机器股份有限公司;后:广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

或

发动机：YC4FA90N-50(副发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-3 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：SL-GOC(DOC) (广西三立科技发展有限公司)

氧传感器：0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：SJ50FY (潍坊富源增压器有限公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

或

发动机：YC4FA90N-50(副发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-3 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：SL-GOC(DOC) (广西三立科技发展有限公司)

氧传感器：0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：HP60-3 (湖南天雁机械有限责任公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

或

发动机：YCS04160N-60(主发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：YCTC-752 (康跃科技股份有限公司)

混合装置：YC-M (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：前:YC-NOx Sensor;后:YC-NOx Sensor (前:广西玉柴机器股份有限公司;后:广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)