附件 3

**2020年度第十三批达国六排放标准6b阶段的重型燃气车**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、中国重汽集团济南卡车股份有限公司

ZZ5187XXYN711GF1L 厢式运输车

发动机：MT07.29-60 (中国重型汽车集团有限公司)

压力调节器或蒸发器：RV550020 (中国重型汽车集团有限公司)

机外净化器：RV540143(三元) (中国重型汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (日本特殊陶业株式会社)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车技术服务(中国)有限公司)

增压器型号：WF50P (无锡威孚英特迈增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：OBD-G1-E6 (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

催化转化器(ASC)：RV540143 (中国重型汽车集团有限公司)

NOX传感器：UNINOx Sensor (大陆汽车电子（长春）有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

# 2、北京福田戴姆勒汽车有限公司

BJ4259L6DLL-02 危险品半挂牵引车

发动机：WP13NG460E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

喷射器：WPINJ02 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC-B01（三元） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：ZKC02C (北汽福田汽车股份有限公司)

或

发动机：WP13NG430E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

喷射器：WPINJ02 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC-B01（三元） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：ZKC02C (北汽福田汽车股份有限公司)