附件 3

**2020年度第一批达国六排放标准6b阶段的重型燃气车**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

**1、中国重汽集团济南卡车股份有限公司**

ZZ4257V384GF1LB 牵引汽车

发动机：MT13.44-60 (中国重型汽车集团有限公司)

压力调节器或蒸发器：RV550020 (中国重型汽车集团有限公司)

机外净化器：RV540144(三元) (中国重型汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (日本特殊陶业株式会社)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车技术服务（中国）有限公司)

增压器型号：WF70P (无锡威孚英特迈增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：OBD-G1-E6 (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

催化转化器(ASC)：RV540144 (中国重型汽车集团有限公司)

NOX传感器：UNINOx Sensor (大陆汽车电子（长春）有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

ZZ5167CCYN501GF1CL 仓栅式运输车

ZZ5167XXYN501GF1CL 厢式运输车

发动机：MT07.29-60 (中国重型汽车集团有限公司)

压力调节器或蒸发器：RV550020 (中国重型汽车集团有限公司)

机外净化器：RV540143(三元) (中国重型汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (日本特殊陶业株式会社)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车技术服务(中国)有限公司)

增压器型号：WF50P (无锡威孚英特迈增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：OBD-G1-E6 (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

催化转化器(ASC)：RV540143 (中国重型汽车集团有限公司)

NOX传感器：UNINOx Sensor (大陆汽车电子（长春）有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

ZZ5257GSSN464GF1CL 洒水车

发动机：MT07.29-60 (中国重型汽车集团有限公司)

压力调节器或蒸发器：RV550020 (中国重型汽车集团有限公司)

机外净化器：RV540143(三元) (中国重型汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (日本特殊陶业株式会社)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车技术服务（中国）有限公司)

增压器型号：WF50P (无锡威孚英特迈增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

OBD型号：OBD-G1-E6 (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

催化转化器(ASC)：RV540143 (中国重型汽车集团有限公司)

NOX传感器：UNINOx Sensor (大陆汽车电子（长春）有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

ZZ5257XXYN464GF1CL 厢式运输车

发动机：MT07.29-60 (中国重型汽车集团有限公司)

压力调节器或蒸发器：RE130001 (中国重型汽车集团有限公司)

机外净化器：RV540143(三元) (中国重型汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (日本特殊陶业株式会社)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车技术服务(中国)有限公司)

增压器型号：WF50P (无锡威孚英特迈增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：OBD-G1-E6 (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

催化转化器(ASC)：RV540143 (中国重型汽车集团有限公司)

NOX传感器：UNINOx Sensor (大陆汽车电子（长春）有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

**2、福建龙马环卫装备股份有限公司**

FLM5080TCADF6NG 餐厨垃圾车

FLM5080ZYSDF6NG 压缩式垃圾车

发动机：YCS04140N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：YCTC-752 (康跃科技股份有限公司)

混合装置：YC-M (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：前:YC-NOx Sensor;后:YC-NOx Sensor (前:广西玉柴机器股份有限公司;后:广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

或

发动机：YCS04160N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：YCTC-752 (康跃科技股份有限公司)

混合装置：YC-M (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：前:YC-NOx Sensor;后:YC-NOx Sensor (前:广西玉柴机器股份有限公司;后:广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

或

发动机：YCS04120N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：YCTC-752 (康跃科技股份有限公司)

混合装置：YC-M (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：前:YC-NOx Sensor;后:YC-NOx Sensor (前:广西玉柴机器股份有限公司;后:广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

FLM5080TXSDF6NGS 洗扫车

发动机：YCS04120N-60(主发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：YCTC-752 (康跃科技股份有限公司)

混合装置：YC-M (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：前:YC-NOx Sensor;后:YC-NOx Sensor (前:广西玉柴机器股份有限公司;后:广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

或

发动机：YCS04160N-60(主发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：YCTC-752 (康跃科技股份有限公司)

混合装置：YC-M (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：前:YC-NOx Sensor;后:YC-NOx Sensor (前:广西玉柴机器股份有限公司;后:广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

或

发动机：YCS04140N-60(主发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：YCTC-752 (康跃科技股份有限公司)

混合装置：YC-M (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：前:YC-NOx Sensor;后:YC-NOx Sensor (前:广西玉柴机器股份有限公司;后:广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

或

发动机：YC4FA90N-50(副发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-3 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：SL-GOC(DOC) (广西三立科技发展有限公司)

氧传感器：0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：SJ50FY (潍坊富源增压器有限公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

或

发动机：YC4FA90N-50(副发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-3 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：SL-GOC(DOC) (广西三立科技发展有限公司)

氧传感器：0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：HP60K (康跃科技股份有限公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

或

发动机：YC4FA90N-50(副发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-3 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：SL-GOC(DOC) (广西三立科技发展有限公司)

氧传感器：0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：HP60-3 (湖南天雁机械有限责任公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

FLM5180GQXDF6NG 清洗车

发动机：YCA07260N-60(主发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州 )有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：前:YC-NOx Sensor;后:YC-NOx Sensor (前:广西玉柴机器股份有限公司;后:广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

或

发动机：YC4D120N-50(副发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-3 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：G2R00 (广西三立科技发展有限公司)

氧传感器：0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：GT22 (霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

FLM5180GQXDF6NGS 清洗车

FLM5180ZYSDF6KNG 压缩式垃圾车

FLM5180ZDJDF6NG 压缩式对接垃圾车

FLM5180ZLJDF6NG 自卸式垃圾车

FLM5180ZXXDF6NG 车厢可卸式垃圾车

发动机：YCA07220N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州 )有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：前:YC-NOx Sensor;后:YC-NOx Sensor (前:广西玉柴机器股份有限公司;后:广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

FLM5180TDYDF6NG 多功能抑尘车

发动机：YCA07220N-60(主发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州 )有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：前:YC-NOx Sensor;后:YC-NOx Sensor (前:广西玉柴机器股份有限公司;后:广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

或

发动机：YC6G230N-50(副发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-4 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：MY100 (广西三立科技发展有限公司)

氧传感器：0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：TBP4 (霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司)

混合装置：YCLM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

FLM5180TXSDF6NGS 洗扫车

发动机：YCA07220N-60(主发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州 )有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：前:YC-NOx Sensor;后:YC-NOx Sensor (前:广西玉柴机器股份有限公司;后:广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

或

发动机：YC4G180N-50(副发动机) (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-4 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：G2R00 (广西三立科技发展有限公司)

氧传感器：0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：GT25 (霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

**3、唐山亚特专用汽车有限公司**

TZ5182TXSDF6NJ 洗扫车

发动机：YCA07220N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州 )有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

SCR系统尿素计量泵型号：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：YC-NOx Sensor (广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

或

发动机：YC4G180N-50（副发动机） (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-4 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：G2R00 (广西三立科技发展有限公司)

氧传感器：0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：GT25 (霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

**4、陕西汽车集团有限责任公司**

SX4259MD4TLQ1 牵引汽车

发动机：WP13NG430E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

喷射器：WPINJ02 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC-B01 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

NOX传感器：WPNOx Sensor (潍柴动力空气净化科技有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HQ15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

**5、东风商用车新疆有限公司**

DFV5081ZYSGP6N 压缩式垃圾车

发动机：YCS04140N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：YCTC-752 (康跃科技股份有限公司)

混合装置：YC-M (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：YC-NOx Sensor (广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

DFV5182ZYSGP6N 压缩式垃圾车

发动机：YCA07220N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT(三元) (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：YC-NOx Sensor (广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：ZHF9-007 (中寰卫星导航通信有限公司)

**6、中国重汽集团济南商用车有限公司**

ZZ4256V384HF1LB 牵引汽车

ZZ5316CCYV466HF1L 仓栅式运输车

发动机：MT13.52-60 (中国重型汽车集团有限公司)

压力调节器或蒸发器：RV550020 (中国重型汽车集团有限公司)

机外净化器：RV540144（三元） (中国重型汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (日本特殊陶业株式会社)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车技术服务(中国)有限公司)

增压器型号：WF70P (无锡威孚英特迈增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：OBD-G1-E6 (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

催化转化器(ASC)：RV540144 (中国重型汽车集团有限公司)

NOX传感器：UNINOx Sensor (大陆汽车电子（长春）有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

ZZ4256V384HF1LW 危险品牵引车

发动机：MT13.48-60 (中国重型汽车集团有限公司)

压力调节器或蒸发器：RV550020 (中国重型汽车集团有限公司)

机外净化器：RV540144（三元） (中国重型汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (日本特殊陶业株式会社)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车技术服务(中国)有限公司)

增压器型号：WF70P (无锡威孚英特迈增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：OBD-G1-E6 (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

催化转化器(ASC)：RV540144 (中国重型汽车集团有限公司)

NOX传感器：UNINOx Sensor (大陆汽车电子（长春）有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

或

发动机：MT13.52-60 (中国重型汽车集团有限公司)

压力调节器或蒸发器：RV550020 (中国重型汽车集团有限公司)

机外净化器：RV540144（三元） (中国重型汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (日本特殊陶业株式会社)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车技术服务(中国)有限公司)

增压器型号：WF70P (无锡威孚英特迈增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：OBD-G1-E6 (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

催化转化器(ASC)：RV540144 (中国重型汽车集团有限公司)

NOX传感器：UNINOx Sensor (大陆汽车电子（长春）有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

**7、北汽福田汽车股份有限公司**

BJ6105CHEVCA-17 插电式混合动力城市客车

发动机：YCA07220N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

喷射器：CFV (摩菲伊肯控制技术（杭州 ）有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州 )有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：YC-NOx Sensor (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：YLB02 (北汽福田汽车股份有限公司)

BJ6123SHEVCA-7 插电式混合动力城市客车

发动机：YCS04140N-62 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE150WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：YC-M (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

NOX传感器：YC-NOx Sensor (广西玉柴机器股份有限公司)

在线监控车载终端：YLB02 (北汽福田汽车股份有限公司)

**8、中国重汽集团青岛重工有限公司**

QDZ5310ZLJZHT5GF1L 垃圾转运车

发动机：MT07.29-60 (中国重型汽车集团有限公司)

压力调节器或蒸发器：RV550020 (中国重型汽车集团有限公司)

喷射器：CFV (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

机外净化器：RV540143(三元) (中国重型汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (日本特殊陶业株式会社)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车技术服务（中国）有限公司)

增压器型号：WF50P (无锡威孚英特迈增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

OBD型号：OBD-G1-E6 (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

催化转化器(ASC)：RV540143 (中国重型汽车集团有限公司)

NOX传感器：UNINOx Sensor (大陆汽车电子（长春）有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)