附件 3

**2020年度第二批达国六排放标准6b阶段的重型燃气车**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

**1、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司**

KLQ6121YAC61 客车

发动机：WP10HNG350E60 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

喷射器：WPINJ01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC-E02（桶式三元） (潍柴西港新能源动力有限公司)

氧传感器：前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT35 (霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司)

混合装置：WPMIX02 (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

NOX传感器：WPNOx Sensor (潍柴动力空气净化科技有限公司)

在线监控车载终端：HQT401 (杭州鸿泉物联网技术股份有限公司)