附件 5

**2022年度第二十一批达国六排放标准6b阶段的**

**重型柴油发动机**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

**1、五十铃（中国）发动机有限公司**

4KH1N6HD

4KK1N6SD

发动机：4KH1N6HD

喷油泵型号：DFP4.41 (德尔福柴油系统（烟台）有限公司)

喷油器型号：DFI2.20V (德尔福柴油系统（烟台）有限公司)

增压器型号：HE150eWG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

NOX传感器型号：前:5WK9;后:5WK9 (前:CONTINENTAL(纬湃汽车电子（长春）有限公司);后:CONTINENTAL(纬湃汽车电子（长春）有限公司))

DOC排气处理器型号：QL4KCN6D-DOC (凯龙高科技股份有限公司)

SCR排气处理器型号：QL4KCN6D-SCR (凯龙高科技股份有限公司)

DPF排气处理器型号：QL4KCN6D-DPF (凯龙高科技股份有限公司)

SCR系统尿素计量泵型号：PSM2.05 (德尔福柴油系统（烟台）有限公司)

OBD型号：DCM7.1 AP (德尔福科技(苏州)有限公司)

EGR型号：LS28EB (无锡隆盛科技股份有限公司)

催化转化器(ASC)：QL4KCN6D-ASC (凯龙高科技股份有限公司)