附件4

**2023年度第十三批达国四排放标准的重型汽油车**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、江西江铃汽车集团改装车股份有限公司

JSV5046XZHZKA-G 指挥车

JSV5046XJHZKA-G 救护车

JSV5046XFBZKA-G 防暴车

发动机：G (福特汽车公司)

机外净化器：右前: \*\*\*\*-5F297-\*\* (FoMoCo)

　　　　　　右后: \*\*\*\*-5F297-\*\* (FoMoCo)

　　　　　　左: \*\*\*\*-5F297-\*\* (FoMoCo)

燃油蒸发控制系统：9E857 (FoMoCo)

氧传感器：右前: \*\*\*\*-9Y472-\*\* (BOSCH)

　　　　　右后: \*\*\*\*-9G444-\*\* (BOSCH)

　　　　　左前: \*\*\*\*-9Y472-\*\* (BOSCH)

　　　　　左后: \*\*\*\*-9G444-\*\* (BOSCH)

OBD型号：\*\*\*\*-12A650-\*\* (BOSCH)

# 2、创新汽车公司

勇达行HIACE C3.5L 客车（丰田平行进口）（13座）

发动机：7GR (TOYOTA MOTOR CORPORATION)

机外净化器：右前: R31C30 (SANGO)

　　　　　　右后: TK4 (TOYOTA)

　　　　　　左前: L31C30 (SANGO)

　　　　　　左后: TK4 (TOYOTA)

燃油蒸发控制系统：77020-\*\*\*\*\* (DENSO)

氧传感器：右前: 89467-\*\*\*\*\* (TOYOTA)

　　　　　右后: 89465-\*\*\*\*\* (TOYOTA)

　　　　　左前: 89467-\*\*\*\*\* (TOYOTA)

　　　　　左后: 89465-\*\*\*\*\* (TOYOTA)

OBD型号：89661-26Q10 (TOYOTA)

# 3、创新汽车公司

勇达行F350 越野货车（福特平行进口）(2座）

发动机：DEVCT (福特汽车公司)

机外净化器：右: \*\*\*\*-5F297-\*\* (Tenneco)

　　　　　　左: \*\*\*\*-5F297-\*\* (Tenneco)

燃油蒸发控制系统：\*\*\*\*-9B328-\*\* (FoMoCo)

氧传感器：右前: \*\*\*\*-9Y460-\*\* (BOSCH)

　　　　　右后: \*\*\*\*-9G444-\*\* (BOSCH)

　　　　　左前: \*\*\*\*-9Y460-\*\* (BOSCH)

　　　　　左后: \*\*\*\*-9G444-\*\* (BOSCH)

OBD型号：\*\*\*\*-12A650-\*\*\* (BOSCH)

# 4、宁波耐克萨斯专用车有限公司

NBK5041XSW 商务车

发动机：7GR (TOYOTA MOTOR CORPORATION)

机外净化器：右前: R31C30 (SANGO)

　　　　　　右后: TK4 (TOYOTA)

　　　　　　左前: L31C30 (SANGO)

　　　　　　左后: TK4 (TOYOTA)

燃油蒸发控制系统：77020-\*\*\*\*\* (DENSO)

氧传感器：右前: 89467-\*\*\*\*\* (TOYOTA)

　　　　　右后: 89465-\*\*\*\*\* (TOYOTA)

　　　　　左前: 89467-\*\*\*\*\* (TOYOTA)

　　　　　左后: 89465-\*\*\*\*\* (TOYOTA)

OBD型号：89661-26Q10 (TOYOTA)