附件8

2024年度第三批达国六排放标准6b阶段的

重型燃气发动机

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、北京福田康明斯发动机有限公司

A12NNS6B490

A12NNS6B460

A12NNS6B480

X12NNS6B480

X12NNS6B490

发动机：A12NNS6B490 (北京福田康明斯发动机有限公司)

压力调节器：PCMB (派克汉尼汾动力传动产品（无锡）有限公司)

喷射器：HFI (博世汽车系统（无锡）有限公司)

机外净化器：前: TWCP0161 (康明斯排放处理系统（中国）有限公司)

　　　　　　后: TWCP0162 (康明斯排放处理系统（中国）有限公司)

氧传感器：前: LSU 4.9 (博世汽车系统（无锡）有限公司)

　　　　　后: LSF4 (联合汽车电子有限公司)

增压器型号：HE300WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：F0429 (北京福田康明斯发动机有限公司)

OBD型号：41 (Cummins Inc.)

# 2、中国第一汽车集团有限公司

CA6SX1A66E61N

CA6SX1-63E61N

CA6SX1-60E61N

CA6SX1-58E61N

CA6SX1-57E61N

CA6SX1-56E61N

CA6SX1-53E61N

CA6SX1-62E61N

发动机：CA6SX1-66E61N (中国第一汽车集团有限公司)

压力调节器：1151010 (中国第一汽车集团有限公司)

机外净化器：1205010-48F (中国第一汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LSU 4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF 4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT35 (盖瑞特动力科技（上海）有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

OBD型号：CNVI+FAW\_NG\_03 (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

或

发动机：CA6SX1-66E61N (中国第一汽车集团有限公司)

压力调节器：1151010 (中国第一汽车集团有限公司)

机外净化器：1205010-48F (中国第一汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LSU 4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF 4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT35 (盖瑞特动力科技（上海）有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

OBD型号：CNVI+FAW\_NG\_03 (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

或

发动机：CA6SX1-66E61N (中国第一汽车集团有限公司)

机外净化器：1205010-48F (中国第一汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LSU 4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF 4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT35 (盖瑞特动力科技（上海）有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

OBD型号：CNVI+FAW\_NG\_03 (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)