附件3

**2024年度第五批达国六排放标准6b阶段的重型燃气车**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

**1、中国重汽集团济南卡车股份有限公司**

ZZ4187V501HF1L 牵引汽车

发动机：WP15NG530E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

NOX传感器：RE090012 (中国重型汽车集团有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

或

发动机：WP15NG530E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

NOX传感器：RE090012 (中国重型汽车集团有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

或

发动机：WP15NG530E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT37 (盖瑞特动力科技(上海)有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

NOX传感器：RE090012 (中国重型汽车集团有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

或

发动机：WP15NG530E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：WF70P (无锡威孚高科技集团股份有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

NOX传感器：RE090012 (中国重型汽车集团有限公司)

在线监控车载终端：SVT81 (上海势航网络科技有限公司)

**2、陕西汽车集团股份有限公司**

SX4250MPN384 牵引汽车

发动机：6K1380N-60 (玉柴联合动力股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE300WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HQ15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

**3、中国第一汽车集团有限公司**

CA4180P77M26A2E6 平头天然气半挂牵引汽车

CA4250P77M26T1A1E6 平头天然气半挂牵引汽车

CA4180P77M26E6 平头天然气半挂牵引汽车

CA4250P77M26T1E6 平头天然气半挂牵引汽车

发动机：CA6SX1A66E61N (中国第一汽车集团有限公司)

压力调节器或蒸发器：ZZ995-MKDYL-01 (长春致远新能源装备股份有限公司)

机外净化器：1205010-48F（三元） (中国第一汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LSU 4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF 4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT35 (盖瑞特动力科技（上海）有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

OBD型号：CNVI+FAW\_NG\_03 (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

在线监控车载终端：SL-TBX101X (鱼快创领智能科技(南京)有限公司)

或

发动机：CA6SX1A66E61N (中国第一汽车集团有限公司)

压力调节器或蒸发器：1151010 (中国第一汽车集团有限公司)

机外净化器：1205010-48F（三元） (中国第一汽车集团有限公司)

氧传感器：前: LSU 4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　后: LSF 4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT35 (盖瑞特动力科技（上海）有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

OBD型号：CNVI+FAW\_NG\_03 (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

在线监控车载终端：SL-TBX101X (鱼快创领智能科技(南京)有限公司)