附件 4

**2019年度第二十一批达国六排放标准6b阶段的**

**重型燃气发动机**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

**1、广西玉柴机器股份有限公司**

YCK11400N-60

YCK11340N-60

YCK11380N-60

YCK11360N-60

发动机：YCK11400N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：YCTC-752 (康跃科技股份有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

或

发动机：YCK11400N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

YCS04160N-62

YCS04120N-62

YCS04160N-62A

YCS04140N-62

发动机：YCS04160N-62 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：YCTC-752 (康跃科技股份有限公司)

混合装置：YC-M (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

或

发动机：YCS04160N-62 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

　　　　　后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

增压器型号：HE150WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：YC-M (广西玉柴机器股份有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)