附件 8

**2019年度第十九批达国Ⅴ排放标准的轻型汽油车(带IUPR)**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

**1、制造概念有限公司**

驰名思娜SIENNA 3.5L 多功能乘用车(丰田平行进口)

发动机：2GR (TOYOTA)

机外净化器：右前: R0P330 (TOYOTA)

　　　　　　后: X85 (TOYOTA)

　　　　　　左前: L0P330 (TOYOTA)

燃油蒸发控制装置：77740-\*\*\*\*\* (AISIN)

氧传感器：右前: 89467-\*\*\*\*\* (DENSO)

　　　　　右后: 89465-\*\*\*\*\* (DENSO)

　　　　　左前: 89467-\*\*\*\*\* (DENSO)

　　　　　左后: 89465-\*\*\*\*\* (DENSO)

**2、和合加利福尼亚汽车集团公司**

中衡 泰钽 TITAN 货车（日产平行进口）（4/5座）

发动机：VK56 (NISSAN)

机外净化器：右前: 200\*0-EZ30A (Walker MFG)

　　　　　　右后: 140\*2-EZ30A (Benteler Automotive Corp)

　　　　　　左前: 200\*0-EZ30A (Walker MFG)

　　　　　　左后: 140\*2-EZ30A (Benteler Automotive Corp)

燃油蒸发控制装置：14950 7S000 (Tennex)

氧传感器：前: H8201246037 (DENSO)

　　　　　后: H8201219741 (NTK)

**3、超冠贸易有限责任公司**

丰瑞斯Jimny 越野乘用车(铃木平行进口)

发动机：K15B (SUZUKI)

机外净化器：前: 78R-C01 (SUZUKI)

　　　　　　后: 78R-C11 (SUZUKI)

燃油蒸发控制装置：77R0 (SUZUKI)

氧传感器：前: 76M\* (DENSO)

　　　　　后: 76M\* (DENSO)

**4、瑞驰汽车公司**

新桦兴 GLS400 越野乘用车(奔驰平行进口)(7座)

发动机：276821 (戴姆勒股份公司)

机外净化器：右: KT 0354 (Eberspaecher)

　　　　　　左: KT 0354 (Eberspaecher)

燃油蒸发控制装置：AF 0024 (Kayser)

氧传感器：前: OS 0007 (Bosch)

　　　　　后: OS 0005 (NTK)

**5、和合加利福尼亚汽车集团公司**

德宝 牧玛人 WRANGLER UNLIMITED 2.0 越野乘用车(吉普平行进口)(5座)

发动机：N (FCA US LLC)

机外净化器：699 (BENT)

燃油蒸发控制装置：68385222\*\* (MOPAR)

氧传感器：前: 68217019\*\* (NTK)

　　　　　后: 68291046\*\* (NTK)

德宝 牧玛人 WRANGLER UNLIMITED 2.0L 越野乘用车(吉普平行进口)(5座)

发动机：N (FCA US LLC)

机外净化器：699 (BENT)

燃油蒸发控制装置：68385222\*\* (MOPAR)

氧传感器：前: 68217019\*\* (NTK)

　　　　　后: 68291046\*\* (NTK)

**6、洛奇汽车公司**

新桦兴 SIENNA 3.5 乘用车（丰田平行进口）（7/8座）

发动机：2GR (TOYOTA)

机外净化器：右: R31200 (TOYOTA)

　　　　　　后: X85 (TOYOTA)

　　　　　　左: R31201 (TOYOTA)

燃油蒸发控制装置：77740-35520 (AISAN)

氧传感器：前: 89465 (DENSO)

　　　　　后: 89467 (DENSO)

新桦兴 X5 越野乘用车（宝马平行进口）（5座）

发动机：B58B30C (BMW AG)

机外净化器：8 631 626 (BOYSEN)

燃油蒸发控制装置：7 475 444 (KAYSER)

氧传感器：前: ZFAS-U3 (NTK)

　　　　　后: OZAS-S4.2 (NTK)

新桦兴 牧犸人 WRANGLER 越野乘用车（吉普平行进口）（4座）

发动机：N (FCA US LLC)

机外净化器：699 (Benteler)

燃油蒸发控制装置：52029781\*\* (Kayser)

氧传感器：前: 68217019\*\* (NTK)

　　　　　后: 68291046\*\* (NTK)

新桦兴 牧犸人 WRANGLER 2.0T 越野乘用车（吉普平行进口）（5 座）

发动机：N (FCA US LLC)

机外净化器：699 (Benteler)

燃油蒸发控制装置：52029781\*\* (Kayser)

氧传感器：前: 68217019\*\* (NTK)

　　　　　后: 68291046\*\* (NTK)

新桦兴 牧犸人 WRANGLER SAHARA 越野乘用车（吉普平行进口）（5 座）

发动机：N (FCA US LLC)

机外净化器：699 (Benteler)

燃油蒸发控制装置：52029781\*\* (Kayser)

氧传感器：前: 68217019\*\* (NTK)

　　　　　后: 68291046\*\* (NTK)

**7、创新汽车公司**

勇达行G550 越野乘用车（奔驰平行进口）

发动机：176980 (Daimler AG)

机外净化器：右前: KT A049 (Eberspaecher)

　　　　　　右后: KT A047 (Sebring )

　　　　　　左前: KT A049 (Eberspaecher)

　　　　　　左后: KT A047 (Sebring )

燃油蒸发控制装置：166 470 (Kayser)

氧传感器：右前: OS 0007 (Bosch)

　　　　　右后: OS 0005 (NTK )

　　　　　左前: OS 0007 (Bosch)

　　　　　左后: OS 0005 (NTK )

**8、联合大通公司**

丰瑞斯F150 越野货车(福特平行进口)

发动机：EcoBoost (FORD)

机外净化器：右: \*L34-5G218-\*(\*)(\*)(\*) (FoMoCo)

　　　　　　左: \*L34-5E214-\*(\*)(\*)(\*) (FoMoCo)

燃油蒸发控制装置：\*\*\*\*-9B328-\*(\*)(\*)(\*) (FoMoCo)

氧传感器：右前: \*\*\*\*-9Y460-\*(\*)(\*)(\*) (BOSCH)

　　　　　右后: \*\*\*\*-9G444-\*(\*)(\*)(\*) (BOSCH)

　　　　　左前: \*\*\*\*-9Y460-\*(\*)(\*)(\*) (BOSCH)

　　　　　左后: \*\*\*\*-9G444-\*(\*)(\*)(\*) (BOSCH)

丰瑞斯F150 3.5L 越野货车(福特平行进口)

发动机：EcoBoost (FORD)

机外净化器：右: \*L34-5G218-\*(\*)(\*)(\*) (FoMoCo)

　　　　　　左: \*L34-5E214-\*(\*)(\*)(\*) (FoMoCo)

燃油蒸发控制装置：\*\*\*\*-9B328-\*(\*)(\*)(\*) (FoMoCo)

氧传感器：右前: \*\*\*\*-9Y460-\*(\*)(\*)(\*) (BOSCH)

　　　　　右后: \*\*\*\*-9G444-\*(\*)(\*)(\*) (BOSCH)

　　　　　左前: \*\*\*\*-9Y460-\*(\*)(\*)(\*) (BOSCH)

　　　　　左后: \*\*\*\*-9G444-\*(\*)(\*)(\*) (BOSCH)

丰瑞斯Wrangler 2R 2.0L 越野乘用车（吉普平行进口）

发动机：N (FCA US LLC)

机外净化器：699 (Benteler)

燃油蒸发控制装置：520297\*\*\*\* (KAYSER)

氧传感器：前: 68217019\*\* (NTK)

　　　　　后: 68291046\*\* (NTK)

**9、本陶拉伊阿鲁工厂**

戴纳肯 GLS 450 3.0L 越野乘用车（奔驰平行进口）（6/7座）

发动机：256930 (Mercedes-Benz)

机外净化器：前: KT 0375 (BOYSEN)

　　　　　　后: KT 0376 (BOYSEN)

燃油蒸发控制装置：AF 0035 (Kayser/KYS)

氧传感器：前: OS 0012 (NTK)

　　　　　后: OS 0013 (NTK)

戴纳肯 览胜Range Rover 5.0L 越野乘用车（路虎平行进口）（4/5座）

发动机：508PS (Ford Motor Company)

机外净化器：右: KAT\*\*\* (Eberspaecher)

　　　　　　左: KAT\*\*\* (Eberspaecher)

燃油蒸发控制装置：CAN 01\* (DELPHI)

氧传感器：右中: CPLA-9G444-G\* (Bosch)

　　　　　右前: CPLA-9F472-C\* (Bosch)

　　　　　右后: CPLA-9G444-H\* (Bosch)

　　　　　左中: CPLA-9G444-F\* (Bosch)

　　　　　左前: CPLA-9F472-C\* (Bosch)

　　　　　左后: CPLA-9G444-H\* (Bosch)

**10、双龙汽车有限公司**

星晨 G550 4.0L 越野乘用车（奔驰改装车）

发动机：176980 (Daimler AG)

机外净化器：右前: KT A049 (Eberspaecher)

　　　　　　右后: KT A047 (Sebring)

　　　　　　左前: KT A049 (Eberspaecher)

　　　　　　左后: KT A047 (Sebring)

燃油蒸发控制装置：166 470 (Kayser)

氧传感器：右前: OS 0007 (Bosch)

　　　　　右后: OS 0005 (NTK)

　　　　　左前: OS 0007 (Bosch)

　　　　　左后: OS 0005 (NTK)

**11、中天高科特种车辆有限公司**

TC5030XTX5A 通信车

发动机：ECOBOOST4G20B5L (江铃汽车股份有限公司)

机外净化器：REX1244 (南昌佛吉亚排气控制技术有限公司)

燃油蒸发控制装置：CC07L (廊坊华安汽车装备有限公司)

氧传感器：前: E1GA-9Y460-\*\* (Robert Bosch GmbH)

　　　　　后: GK29-9G444-\*\* (Robert Bosch GmbH)

**12、联合太平洋公司**

新桦兴 GLE450 越野乘用车（奔驰平行进口）（5/7座）

发动机：256930 (戴姆勒股份公司)

机外净化器：前: KT 0375 (Boysen)

　　　　　　后: KT 0376 (Boysen)

燃油蒸发控制装置：AF0034 (Kayser)

氧传感器：前: OS 0012 (NTK)

　　　　　后: OS 0013 (NTK)

新桦兴 GLS450 4MATIC 越野乘用车（奔驰平行进口）（6/7座）

发动机：256930 (戴姆勒股份公司)

机外净化器：前: KT 0375 (Boysen)

　　　　　　后: KT 0376 (Boysen)

燃油蒸发控制装置：AF0034 (Kayser)

氧传感器：前: OS 0012 (NTK)

　　　　　后: OS 0013 (NTK)

**13、马格努斯汽车有限公司**

卡拓F150 3.5 越野货车（福特改装车）（5座）

发动机：G (福特汽车公司)

机外净化器：右: \*\*\*\*-5F297-\*\* (FOMOCO)

　　　　　　左: \*\*\*\*-5F297-\*\* (FOMOCO)

燃油蒸发控制装置：\*\*\*\*-9E857-\*\* (FOMOCO)

氧传感器：右前: \*\*\*\*-9Y460-\*\* (Bosch)

　　　　　右后: \*\*\*\*-9G444-\*\* (Bosch)

　　　　　左前: \*\*\*\*-9Y460-\*\* (Bosch)

　　　　　左后: \*\*\*\*-9G444-\*\* (Bosch)

卡拓F150 3.5T 越野货车（福特改装车）（5 座）

发动机：G (福特汽车公司)

机外净化器：右: \*\*\*\*-5F297-\*\* (FOMOCO)

　　　　　　左: \*\*\*\*-5F297-\*\* (FOMOCO)

燃油蒸发控制装置：\*\*\*\*-9E857-\*\* (FOMOCO)

氧传感器：右前: \*\*\*\*-9Y460-\*\* (Bosch)

　　　　　右后: \*\*\*\*-9G444-\*\* (Bosch)

　　　　　左前: \*\*\*\*-9Y460-\*\* (Bosch)

　　　　　左后: \*\*\*\*-9G444-\*\* (Bosch)