附件3

**2025年度第二批达国六排放标准6b阶段的重型燃气车**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、东风柳州汽车有限公司

LZ5180XXYH5AM8 厢式运输车

发动机：YCK08320N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：TWC:YCTWC02/ASC:YCASC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

　　　　　前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YCASC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：A6 (深圳市有为信息技术发展有限公司)

或

发动机：YCK08320N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：TWC:YCTWC02/ASC:YCASC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

　　　　　前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YCASC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：AE64-FDT (厦门雅迅网络股份有限公司)

或

发动机：YCA07280N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：TWC:YCTWC02/ASC:YCASC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

　　　　　前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YCASC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：A6 (深圳市有为信息技术发展有限公司)

或

发动机：YCA07280N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：TWC:YCTWC02/ASC:YCASC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

　　　　　前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YCASC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：AE64-FDT (厦门雅迅网络股份有限公司)

# 2、东风商用车有限公司

DFH4250D29 半挂牵引车

发动机：DGi13T520-60 (东风商用车有限公司)

压力调节器或蒸发器：PCMDGI13A (东风商用车有限公司)

喷射器：NGD (博世汽车系统(无锡)有限公司)

机外净化器：DFTWC613GV0 (中自环保科技股份有限公司)

氧传感器：后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：MDGI13B (博世汽车系统(无锡)有限公司)

OBD型号：V6.4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

在线监控车载终端：3870010-C3301C (深圳有为信息技术发展有限公司)

或

发动机：DGi13T520-60 (东风商用车有限公司)

压力调节器或蒸发器：PCMDGI13A (东风商用车有限公司)

喷射器：NGD (博世汽车系统(无锡)有限公司)

机外净化器：DFTWC613GV0 (中自环保科技股份有限公司)

氧传感器：后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：MDGI13B (博世汽车系统(无锡)有限公司)

OBD型号：V6.4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

在线监控车载终端：3870010-C3301B (南斗六星系统集成有限公司)

或

发动机：DGi13T520-60 (东风商用车有限公司)

压力调节器或蒸发器：PCMDGI13A (东风商用车有限公司)

喷射器：NGD (博世汽车系统(无锡)有限公司)

机外净化器：DFTWC613GV0 (中自环保科技股份有限公司)

氧传感器：后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：MDGI13B (博世汽车系统(无锡)有限公司)

OBD型号：V6.4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

在线监控车载终端：3870010-C3301A (东风电驱动系统有限公司)

# 3、集瑞联合重工有限公司

QCC5253TCLN669Z 车辆运输车

QCC4253N664W 危险品牵引汽车

发动机：YCK11400N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

喷射器：CFV (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

氧传感器：后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

　　　　　前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：B-Router (吉旗物联科技（上海）有限公司)

# 4、陕西汽车集团股份有限公司

SX4189XE1TLQ1-S 牵引汽车

发动机：WP15NG560E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSU4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSF4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT37 (盖瑞特动力科技(上海)有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HQ23 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG560E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSU4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSF4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT37 (盖瑞特动力科技(上海)有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HQ15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG560E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSU4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSF4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HB15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG560E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSU4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSF4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-YW15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG560E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSU4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSF4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HQ23 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG560E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSU4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSF4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HQ15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG530E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSU4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSF4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT37 (盖瑞特动力科技(上海)有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HB15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG530E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSU4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSF4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT37 (盖瑞特动力科技(上海)有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-YW15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG530E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSU4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSF4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT37 (盖瑞特动力科技(上海)有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HQ23 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG530E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT37 (盖瑞特动力科技(上海)有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HQ15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG530E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HB15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG530E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-YW15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG560E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSU4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSF4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT37 (盖瑞特动力科技(上海)有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HB15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG560E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSU4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSF4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：GT37 (盖瑞特动力科技(上海)有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-YW15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG530E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSF4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSU4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HQ23 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)

或

发动机：WP15NG530E61 (潍柴西港新能源动力有限公司)

压力调节器或蒸发器：WPLNG01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)

氧传感器：后: LSU4 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

　　　　　前: LSF4.9 (博世汽车系统(无锡)有限公司)

增压器型号：HE400WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：WPMIX01 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (潍柴西港新能源动力有限公司)

在线监控车载终端：TXJ-BR4-HQ15 (陕西天行健车联网信息技术有限公司)