附件3

**2025年度第四批达国四排放标准的重型汽油车**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、程力汽车集团股份有限公司

CL5061XLJHEV 插电式增程混合动力旅居车

发动机：BYD476ZQG (弗迪动力有限公司)

燃油蒸发控制系统：BYD-476 (比亚迪汽车工业有限公司)

氧传感器：后: 后:LSF4.2 (联合汽车电子有限公司)

　　　　　前: 前:LSUADV (联合汽车电子有限公司)

喷射器：直接喷射 (无)

EGR型号：BYD-476 (比亚迪汽车工业有限公司)

ECU型号：TB30 (比亚迪汽车工业有限公司)

OBD型号：TB30 (比亚迪汽车工业有限公司)

# 2、山东威士捷房车制造有限公司

WSJ5060XLJBYDHEV 插电式增程混合动力旅居车

发动机：BYD476ZQG (弗迪动力有限公司)

机外净化器：BYD-476 (弗迪科技有限公司)

PCV阀：BYD-476 (比亚迪汽车工业有限公司)

氧传感器：前: LSUADV (联合汽车电子有限公司)

　　　　　LSF4.2 (联合汽车电子有限公司)

喷射器：F01R 00M A56 (联合汽车电子有限公司)

EGR型号：BYD-476 (比亚迪汽车工业有限公司)

ECU型号：TB30 (弗迪动力有限公司)

OBD型号：TB30 (弗迪动力有限公司)

# 3、山西荟阳汽车制造股份有限公司

HYV5040XSW 商务车

发动机：7GR (TOYOTA MOTOR CORPORATION)

燃油蒸发控制系统：77704-\*\*\*\*\* (AISAN INDUSTRY CO.,LTD.)

氧传感器：右后: 89465-\*\*\*\*\* (DENSO)

　　　　　右前: 89467-\*\*\*\*\* (DENSO)

　　　　　左后: 89465-\*\*\*\*\* (DENSO)

　　　　　左前: 89467-\*\*\*\*\* (DENSO)

OBD型号：89661-\*\*\*\*\* (DENSO CORPORATION)

HYV5041XSW 商务车

发动机：7GR (TOYOTA MOTOR CORPORATION)

燃油蒸发控制系统：77704-\*\*\*\*\* (AISAN INDUSTRY CO.,LTD.)

氧传感器：右后: 89465-\*\*\*\*\* (DENSO)

　　　　　右前: 89467-\*\*\*\*\* (DENSO)

　　　　　左后: 89465-\*\*\*\*\* (DENSO)

　　　　　左前: 89467-\*\*\*\*\* (DENSO)

OBD型号：89661-\*\*\*\*\* (DENSO CORPORATION)

# 4、浙江戴德隆翠汽车有限公司

ZDD5070XLJSHEV 插电式增程混合动力旅居车

发动机：G20MPID1 (昆明云内动力股份有限公司)

机外净化器：后: G20MPI-174 (无锡恒和环保科技有限公司)

　　　　　　前: G20MPI-173 (无锡恒和环保科技有限公司)

PCV阀：G20MPI-061003 (昆明云内动力股份有限公司)

燃油蒸发控制系统：FC-56 (江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司)

氧传感器：后: AY083 (江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司)

　　　　　前: AY083 (江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司)

喷射器：AY221 (江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司)

EGR型号：G20MPI-16 (宜宾天瑞达汽车零部件有限公司)

ECU型号：FC-56 (江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司)

OBD型号：OBD-05 (江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司)

# 5、浙江锐野专用车辆股份有限公司

ARM5052XLJ 旅居车

发动机：DEVCT (福特汽车公司)

机外净化器：右: \*\*\*\*-5F297-\*\* (Tenneco)

　　　　　　左: \*\*\*\*-5F297-\*\* (Tenneco)

燃油蒸发控制系统：\*\*\*\*-9B328-\*\* (FoMoCo)

氧传感器：右后: \*\*\*\*-9G444-\*\* (BOSCH)

　　　　　右前: \*\*\*\*-9Y460-\*\* (BOSCH)

　　　　　左后: \*\*\*\*-9G444-\*\* (BOSCH)

　　　　　左前: \*\*\*\*-9Y460-\*\* (BOSCH)

OBD型号：\*\*\*\*-12A650-\*\*\* (BOSCH)