附件4

**2025年度第八批达国四排放标准的重型汽油车**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、北京星光陆通视音频广播技术有限公司

BZT5062XDS 电视车

发动机：9GR (日本丰田汽车公司)

机外净化器：右后: UC2 (TOYOTA MOTOR CORPORATION)

　　　　　　右前: TH4 (TOYOTA MOTOR CORPORATION)

　　　　　　左后: UC2 (TOYOTA MOTOR CORPORATION)

　　　　　　左前: TH4 (TOYOTA MOTOR CORPORATION)

燃油蒸发控制系统：77704-28220 (AISAN INDUSTRY CO.,LTD.)

氧传感器：右后: 89465-36070 (DENSO CORPORATION)

　　　　　右前: 89467-0S010 (电装(广州南沙)有限公司)

　　　　　左后: 89465-36080 (DENSO CORPORATION)

　　　　　左前: 89467-0S020 (电装(广州南沙)有限公司)

OBD型号：89661-36790 (DENSO CORPORATION)

# 2、宁波凯福莱特种汽车有限公司

NBC5040XJH12 救护车

发动机：7GR (TOYOTA MOTOR CORPORATION)

机外净化器：右后: TK4 (SANGO)

　　　　　　右前: R31C30 (SANGO)

　　　　　　左后: TK4 (SANGO)

　　　　　　左前: L31C30 (SANGO)

燃油蒸发控制系统：77704-\*\*\*\*\* (AISAN)

氧传感器：右后: 89465-26190 (DENSO)

　　　　　右前: 89467-53080 (DENSO)

　　　　　左后: 89465-26170 (DENSO)

　　　　　左前: 89467-53080 (DENSO)

OBD型号：89661-\*\*\*\*\* (DENSO)