附件6

**2025年度第九批达国家第四阶段排放标准的**

**非道路移动机械**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、龙工（江西）机械有限公司

CPCD30-5X27 平衡重式叉车

CPCD38-5X27 平衡重式叉车

CPCD35-5X27 平衡重式叉车

CPCD30-5X27 平衡重式叉车

发动机：4D29X41 (浙江新柴股份有限公司)

喷油泵型号：PXC20 (博世动力总成有限公司)

喷油器型号：IXC20 (博世动力总成有限公司)

CPCD50-5Q40 平衡重式叉车

CPCD70-5Q40 平衡重式叉车

CPCD60-5Q40 平衡重式叉车

CPCD70-LQ19 内燃平衡重式叉车

发动机：S45-115C41 (安徽全柴动力股份有限公司)

喷油泵型号：3408521810000 (博世动力总成有限公司)

喷油器型号：01441122500001 (博世动力总成有限公司)

增压器型号：HP60 (宁波威孚天力增压技术股份有限公司)

EGR型号：EGR01 (安徽全柴动力股份有限公司)

DOC排气处理器型号：DOC41 (安徽全柴动力股份有限公司)

DPF排气处理器型号：DPF41 (安徽全柴动力股份有限公司)

NCD型号：NP01 (安徽全柴动力股份有限公司)

PCD型号：NP01 (安徽全柴动力股份有限公司)

卫星导航精准定位系统：IZD010PF (合肥协力仪表控制技术股份有限公司)

车载终端系统：IZD010PF (合肥协力仪表控制技术股份有限公司)

CPC35-5X26Z 平衡重式叉车

CPC35-EX26Z 内燃平衡重式叉车

CPC35-EX26Z 平衡重式叉车

CPC38-EX26Z 平衡重式叉车

CPCD30-EX26 内燃平衡重式叉车

CPC30-EX26 内燃平衡重式叉车

CPCD25-FX26 内燃平衡重式叉车

CPC25-FX26 内燃平衡重式叉车

CPC20-FX26 内燃平衡重式叉车

CPCD35-EX26 内燃平衡重式叉车

CPC35-EX26 内燃平衡重式叉车

CPCD20-FX26 内燃平衡重式叉车

CPC35-5X26Z 平衡重式叉车

发动机：4D29V41 (浙江新柴股份有限公司)

喷油泵型号：XC-VP4 (南京威孚金宁有限公司)

喷油器型号：KBAL-P001C (山东菏泽华星油泵油嘴有限公司)

# 2、洛阳盈盛机械制造有限公司

YSS306H 6吨全液压振动压路机

发动机：YN27PAF4 (山东云内动力有限责任公司)

喷油泵型号：NJ-VP4 (南京威孚金宁有限公司)

喷油器型号：KBAL-P032 (山东菏泽华星油泵油嘴有限公司)

# 3、山东临工工程机械有限公司

EA7150H 液压挖掘机

发动机：YCA05K175-T480 (广西玉柴机器股份有限公司)

喷油泵型号：YCFP-A38 (博世动力总成有限公司)

喷油器型号：YCFI-A38 (博世动力总成有限公司)

增压器型号：YCTC-752 (康跃科技（山东）有限公司)

EGR型号：YC-EGR (广西玉柴机器股份有限公司)

ECU型号：YCECU-A38 (博世动力总成有限公司)

DOC排气处理器型号：YC-DOC (广西玉柴排气技术有限公司)

DPF排气处理器型号：YC-DPF (广西玉柴排气技术有限公司)

NCD型号：W40158A50M (广西玉柴机器股份有限公司)

PCD型号：W40158A50M (广西玉柴机器股份有限公司)

排温传感器型号：后: ETS (广西玉柴机器股份有限公司)

卫星导航精准定位系统：TX4000 (北谷电子股份有限公司)

车载终端系统：TX4000 (北谷电子股份有限公司)

EA780H 液压挖掘机

发动机：YCF3065-T480 (广西玉柴机器股份有限公司)

喷油泵型号：YCFP-A38 (博世动力总成有限公司)

喷油器型号：YCFI-A38 (博世动力总成有限公司)

增压器型号：YCTC-383 (潍坊富源增压器有限公司)

EGR型号：YC-EGR (广西玉柴机器股份有限公司)

ECU型号：YCECU-A38 (博世动力总成有限公司)

DOC排气处理器型号：YC-DOC (广西玉柴排气技术有限公司)

DPF排气处理器型号：YC-DPF (广西玉柴排气技术有限公司)

NCD型号：W40158A50M (广西玉柴机器股份有限公司)

PCD型号：W40158A50M (广西玉柴机器股份有限公司)

排温传感器型号：后: ETS (广西玉柴机器股份有限公司)

卫星导航精准定位系统：RMT-KR4000 (临沂科锐电子有限公司)

车载终端系统：RMT-KR4000 (临沂科锐电子有限公司)

# 4、山重建机有限公司

SE215G-10W 履带式液压挖掘机

发动机：WP7HG175E440 (潍柴动力股份有限公司)

喷油泵型号：WPCP01 (潍柴动力股份有限公司)

喷油器型号：WPCRI01 (博世动力总成有限公司)

增压器型号：JP70K (康跃科技（山东）有限公司)

EGR型号：WPEGR-001 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

ECU型号：WISE13A (潍柴动力股份有限公司)

DOC排气处理器型号：WPDOC01 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

DPF排气处理器型号：WPDPF01 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

NCD型号：NRCN-4 (潍柴动力股份有限公司)

PCD型号：NRCN-4 (潍柴动力股份有限公司)

排温传感器型号：后: WPHT Sensor (潍柴动力空气净化科技有限公司)

　　　　　　　　中: WPHT Sensor (潍柴动力空气净化科技有限公司)

卫星导航精准定位系统：QLMGPS2020 (江苏千里马科技有限公司)

车载终端系统：QLMGPS2020 (江苏千里马科技有限公司)

SE240LC-10W 履带式液压挖掘机

发动机：WP7HG218E470 (潍柴动力股份有限公司)

喷油泵型号：WPCP01 (博世动力总成有限公司)

喷油器型号：WPCRI01 (博世动力总成有限公司)

增压器型号：B2G (博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司)

ECU型号：WISE13A (潍柴动力股份有限公司)

NOX传感器：右后: WPNOx Sensor (潍柴动力空气净化科技有限公司)

SCR排气处理器型号：WPSCR01 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

SCR系统尿素计量泵型号：WPSM-001 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

DOC排气处理器型号：WPDOC01 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

DPF排气处理器型号：WPDPF01 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

催化转化器（ASC）型号：WPASC01 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

NCD型号：NRCN-4 (潍柴动力股份有限公司)

PCD型号：NRCN-4 (潍柴动力股份有限公司)

排温传感器型号：后: WPHT Sensor (潍柴动力空气净化科技有限公司)

　　　　　　　　前: WPHT Sensor (潍柴动力空气净化科技有限公司)

　　　　　　　　中: WPHT Sensor (潍柴动力空气净化科技有限公司)

卫星导航精准定位系统：QLMGPS2020 (江苏千里马科技有限公司)

车载终端系统：QLMGPS2020 (江苏千里马科技有限公司)

SE335LC-10W 履带式液压挖掘机

发动机：WP10.5HG380E473 (潍柴动力股份有限公司)

喷油泵型号：WPCP01 (博世动力总成有限公司)

喷油器型号：WPCRI01 (博世动力总成有限公司)

增压器型号：B3G (博格华纳汽车零部件(宁波)有限公司)

ECU型号：WISE13A (潍柴动力股份有限公司)

NOX传感器：右后: WPNOx Sensor (潍柴动力空气净化科技有限公司)

SCR排气处理器型号：WPSCR01 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

SCR系统尿素计量泵型号：WPSM-001 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

DOC排气处理器型号：WPDOC01 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

DPF排气处理器型号：WPDPF01 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

催化转化器（ASC）型号：WPASC01 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

NCD型号：NRCN-4 (潍柴动力股份有限公司)

PCD型号：NRCN-4 (潍柴动力股份有限公司)

排温传感器型号：后: WPHT Sensor (潍柴动力空气净化科技有限公司)

　　　　　　　　前: WPHT Sensor (潍柴动力空气净化科技有限公司)

　　　　　　　　中: WPHT Sensor (潍柴动力空气净化科技有限公司)

卫星导航精准定位系统：QLMGPS2020 (江苏千里马科技有限公司)

车载终端系统：QLMGPS2020 (江苏千里马科技有限公司)