附件3

**2025年度第十四批达国六排放标准6b阶段的重型燃气车**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、东风柳州汽车有限公司

LZ4180H5AM1 牵引汽车

发动机：YCK11S415N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YCTWC03（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

　　　　　前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YCASC03 (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：CLG1E (深圳市有为信息技术发展有限公司)

或

发动机：YCK11S415N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YCTWC03（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

　　　　　前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YCASC03 (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：GK-110R7-G3A (厦门雅迅智联科技股份有限公司)

或

发动机：YCK11S415N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YCTWC03（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

　　　　　前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YCASC03 (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：A6 (深圳市有为信息技术发展有限公司)

或

发动机：YCK11S415N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YCTWC03（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

　　　　　前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术(杭州)有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YCASC03 (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：AE64-FDT (厦门雅迅智联科技股份有限公司)

# 2、中国第一汽车集团有限公司

CA5182XXYP26K8L7NE6A90 厢式运输车

发动机：YCK08300N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

机外净化器：YC-TWCAT（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

　　　　　前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YC-ASC (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：SL-TBX001B (鱼快创领智能科技（南京）有限公司)

或

发动机：YCK08320N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

喷射器：CFV (摩菲伊肯控制技术（杭州 ）有限公司)

机外净化器：YCTWC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

　　　　　前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YCASC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：SL-TBX001B (鱼快创领智能科技（南京）有限公司)

或

发动机：YCK08320N-60 (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西玉柴机器股份有限公司)

喷射器：CFV (摩菲伊肯控制技术（杭州 ）有限公司)

机外净化器：YCTWC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

氧传感器：后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)

　　　　　前: LZA03 (上海特殊陶业有限公司)

增压器型号：HE250WG (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：EFMA (摩菲伊肯控制技术（杭州）有限公司)

OBD型号：CN-OBD-6 (广西玉柴机器股份有限公司)

催化转化器(ASC)：YCASC02 (广西玉柴排气技术有限公司)

在线监控车载终端：SL-TBX001B (鱼快创领智能科技（南京）有限公司)