附件7

2026年度第十三批达国六排放标准6b阶段的
重型燃气发动机
(下文出现的“*”代表随机变动实号，“（*）”代表随机变动实号或虚号) 

[bookmark: _Toc949358669]1、广西玉柴机器股份有限公司 
YCY30140N-66	
发动机：YCY30140N-66 (广西玉柴机器股份有限公司) 
机外净化器：YCTWC01（三元） (广西玉柴排气技术有限公司)
氧传感器：后: GO (广西玉柴机器股份有限公司)
　　　　　前: YCGO (广西玉柴机器股份有限公司)

[bookmark: _Toc410810974]2、潍柴（潍坊）燃气动力有限公司 
SQ8HNG350E68	
SQ8HNG300E68	
SQ8HNG320E68	
发动机：SQ8HNG350E68 (潍柴（潍坊）燃气动力有限公司) 
机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)
氧传感器：后: WPO2 Sensor (潍柴动力股份有限公司)
　　　　　前: WPO2 Sensor (潍柴动力股份有限公司)

WP14NG630E61	
MT13W.52-60	
MT13W.54-60	
MT13W.57-60	
MT14.56-60	
MT14.59-60	
MT14.61-60	
MT14.63-60	
SQ13HNG540E68	
SQ13HNG570E68	
SQ14HNG566E68	
SQ14HNG596E68	
SQ14HNG610E68	
SQ14HNG630E68	
WP14NG566E61	
WP14NG596E61	
WP14NG610E61	
发动机：WP14NG630E61 (潍柴（潍坊）燃气动力有限公司) 
机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)
氧传感器：后: WPO2 Sensor (潍柴动力股份有限公司)
　　　　　前: WPO2 Sensor (潍柴动力股份有限公司)

WP16NG750E61	
发动机：WP16NG750E61 (潍柴（潍坊）燃气动力有限公司) 
机外净化器：WPTWC01（三元催化） (潍柴动力空气净化科技有限公司)
氧传感器：后: WPO2 Sensor (潍柴动力股份有限公司)
[bookmark: _GoBack]　　　　　前: WPO2 Sensor (潍柴动力股份有限公司)
