附件1
2026年度第十四批达国六排放标准6b阶段的轻型汽油车
（PN限值符合6.0×1011个/千米，RDE符合限值要求，耐久里程达20万公里）
(下文出现的“*”代表随机变动实号，“（*）”代表随机变动实号或虚号)  

[bookmark: _Toc869736058]1、北京汽车集团越野车有限公司 
BJ2030V811MREEV	插电式增程混合动力越野乘用车
发动机：A156T2H (北京汽车动力总成有限公司) 
机外净化器：B60VSC15B6L (无锡威孚环保催化剂有限公司)
燃油蒸发控制装置：B00028148 (东风富士汤姆森调温器有限公司)
氧传感器：后: LSF 4 (BOSCH)
　　　　　前: LSU 5.2 (BOSCH)
颗粒捕集器（GPF）：B60VSG15B6L (无锡威孚环保催化剂有限公司)

[bookmark: _Toc280096632]2、比亚迪汽车工业有限公司 
BYD6510BN6HEV1	插电式混合动力多用途乘用车
发动机：BYD472ZQB (比亚迪汽车有限公司) 
机外净化器：MC6J3030-BN (浙江科森生态科技股份有限公司)
燃油蒸发控制装置：CC190 (斯丹德汽车系统(苏州)有限公司)
氧传感器：后: LSF 6 (联合汽车电子有限公司)
　　　　　前: LSU 5.2 (联合汽车电子有限公司)
颗粒捕集器（GPF）：MC6J3030-BN (浙江科森生态科技股份有限公司)
或
发动机：BYD472ZQB (比亚迪汽车有限公司) 
机外净化器：MC6J3030-BN (济南比亚迪汽车有限公司)
燃油蒸发控制装置：CC190 (斯丹德汽车系统(苏州)有限公司)
氧传感器：后: LSF 6 (联合汽车电子有限公司)
　　　　　前: LSU 5.2 (联合汽车电子有限公司)
颗粒捕集器（GPF）：MC6J3030-BN (济南比亚迪汽车有限公司)

BYD6510BN6HEV2	插电式混合动力多用途乘用车
发动机：BYD472ZQB (比亚迪汽车有限公司) 
机外净化器：MC6J3030-BN (浙江科森生态科技股份有限公司)
燃油蒸发控制装置：CC190 (斯丹德汽车系统(苏州)有限公司)
氧传感器：后: LSF 6 (联合汽车电子有限公司)
　　　　　前: LSU 5.2 (联合汽车电子有限公司)
颗粒捕集器（GPF）：MC6J3030-BN (浙江科森生态科技股份有限公司)
或
发动机：BYD472ZQB (比亚迪汽车有限公司) 
机外净化器：MC6J3030-BN (济南比亚迪汽车有限公司)
燃油蒸发控制装置：CC190 (斯丹德汽车系统(苏州)有限公司)
氧传感器：后: LSF 6 (联合汽车电子有限公司)
　　　　　前: LSU 5.2 (联合汽车电子有限公司)
颗粒捕集器（GPF）：MC6J3030-BN (济南比亚迪汽车有限公司)

[bookmark: _Toc1720937286]3、德国奥迪汽车股份有限公司 
Q7 55 T G8XDZCAQ6R1	乘用车
发动机：DZC (AUDI AG) 
机外净化器：前: 8B3 178 DA (Purem)
　　　　　　右后: 4P0 178 CB (Purem)
　　　　　　左后: 4P0 178 CB (Purem)
燃油蒸发控制装置：8MA 196 (Kayser)
氧传感器：后: LD12S (NITERRA)
　　　　　前: UE07A (NITERRA)
颗粒捕集器（GPF）：右: 4P0 181 A (Purem)
　　　　　　　　　　　左: 4P0 181 A (Purem)

Q7 55 T G8XDZCAQ6S2	乘用车
发动机：DZC (AUDI AG) 
机外净化器：前: 8B3 178 DA (Purem)
　　　　　　右后: 4P0 178 CB (Purem)
　　　　　　左后: 4P0 178 CB (Purem)
燃油蒸发控制装置：8MA 196 (Kayser)
氧传感器：后: LD12S (NITERRA)
　　　　　前: UE07A (NITERRA)
颗粒捕集器（GPF）：右: 4P0 181 A (Purem)
　　　　　　　　　　　左: 4P0 181 A (Purem)

Q9 55 T G9XDZCAQ6R2	乘用车
发动机：DZC (AUDI AG) 
机外净化器：前: 8B3 178 DA (Purem)
　　　　　　右后: 4P0 178 CB (Purem)
　　　　　　左后: 4P0 178 CB (Purem)
燃油蒸发控制装置：8MA 196 (Kayser)
氧传感器：后: LD12S (NITERRA)
　　　　　前: UE07A (NITERRA)
颗粒捕集器（GPF）：右: 4P0 181 A (Purem)
　　　　　　　　　　　左: 4P0 181 A (Purem)

[bookmark: _Toc248317742]4、丰联汽车集团 
克罗纳 库礼南Mansory Cullinan	乘用车（劳斯莱斯平行进口）
发动机：N74B68R (Rolls-Royce Motor Cars Limited) 
机外净化器：右: 5 A9A *** (BOYSEN)
　　　　　　左: 5 A9A *** (BOYSEN)
燃油蒸发控制装置：7 356 *** (KAYSER)
氧传感器：右后: 12590***** (NTK)
　　　　　右前: LSF* (BOSCH)
　　　　　左后: 12590***** (NTK)
　　　　　左前: LSF* (BOSCH)
颗粒捕集器（GPF）：右: 5 A9A *** (BOYSEN)
　　　　　　　　　　　左: 5 A9A *** (BOYSEN)

[bookmark: _Toc804836581]5、河北览众专用汽车制造有限公司 
LZR5030XLJCCZ21PHEV	插电式混合动力旅居车
发动机：GW4N20A (长城汽车股份有限公司) 
机外净化器：GWCHZH-F02 (无锡威孚力达催化净化器有限责任公司)
燃油蒸发控制装置：GWTG-G05 (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器：后: LSF 4 TSP (联合汽车电子有限公司)
　　　　　前: LSU 5.2 (联合汽车电子有限公司)
颗粒捕集器（GPF）：GWKLQ-F04 (无锡威孚力达催化净化器有限责任公司)

[bookmark: _Toc35276437]6、一汽-大众汽车有限公司 
FV7203BBDEF	轿车
发动机：DXF (大众一汽发动机(大连)有限公司) 
机外净化器：8BG 178 AB (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发控制装置：8MA 196 D (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器：后: LD12S (Niterra Co.,Ltd.)
　　　　　前: UE07A (Niterra Co.,Ltd.)
颗粒捕集器（GPF）：8B3 181 AA (Faurecia Abgastechnik GmbH)

FV7203BBDEK	轿车
发动机：DXF (大众一汽发动机（大连）有限公司) 
机外净化器：8BG 178 AB (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发控制装置：8MA 196 D (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器：后: LD12S (Niterra Co.,Ltd.)
　　　　　前: UE07A (Niterra Co.,Ltd.)
颗粒捕集器（GPF）：8B3 181 AA (Faurecia Abgastechnik GmbH)

FV7203BBQEF	轿车
发动机：DXF (大众一汽发动机(大连)有限公司) 
机外净化器：8BG 178 AB (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发控制装置：8MA 196 D (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器：后: LD12S (Niterra Co.,Ltd.)
　　　　　前: UE07A (Niterra Co.,Ltd.)
颗粒捕集器（GPF）：8B3 181 AA (Faurecia Abgastechnik GmbH)

FV7203BBQEK	轿车
发动机：DXF (大众一汽发动机（大连）有限公司) 
机外净化器：8BG 178 AB (长春佛吉亚排气系统有限公司)
燃油蒸发控制装置：8MA 196 D (廊坊华安汽车装备有限公司)
氧传感器：后: LD12S (Niterra Co.,Ltd.)
　　　　　前: UE07A (Niterra Co.,Ltd.)
颗粒捕集器（GPF）：8B3 181 AA (Faurecia Abgastechnik GmbH)

[bookmark: _Toc1773333145]7、重庆长安汽车股份有限公司 
SC6490AAAB6HEV	插电式增程混合动力多用途乘用车
发动机：JL469ZQ1 (重庆长安汽车股份有限公司) 
机外净化器：CZ75ZS6G-40 (重庆长安汽车股份有限公司)
燃油蒸发控制装置：YX-Ⅵ (廊坊远祥汽车配件有限公司)
氧传感器：后: RE94 (北京德尔福万源发动机管理系统有限公司)
　　　　　前: RE94 (北京德尔福万源发动机管理系统有限公司)

SC6490AAAC6HEV	插电式增程混合动力多用途乘用车
发动机：JL469ZQ1 (重庆长安汽车股份有限公司) 
机外净化器：CZ75ZS6G-40 (重庆长安汽车股份有限公司)
燃油蒸发控制装置：YX-Ⅵ (廊坊远祥汽车配件有限公司)
氧传感器：后: RE94 (北京德尔福万源发动机管理系统有限公司)
　　　　　前: RE94 (北京德尔福万源发动机管理系统有限公司)

SC6490AAAD6HEV	插电式增程混合动力多用途乘用车
发动机：JL469ZQ1 (重庆长安汽车股份有限公司) 
机外净化器：CZ75ZS6G-40 (重庆长安汽车股份有限公司)
燃油蒸发控制装置：YX-Ⅵ (廊坊远祥汽车配件有限公司)
氧传感器：后: RE94 (北京德尔福万源发动机管理系统有限公司)
　　　　　前: RE94 (北京德尔福万源发动机管理系统有限公司)
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