附件1
2026年度第十九批达国六排放标准6b阶段的轻型汽油车
（PN限值符合6.0×1011个/千米，RDE符合限值要求，耐久里程达20万公里）
(下文出现的“*”代表随机变动实号，“（*）”代表随机变动实号或虚号)  


[bookmark: _Toc945250119]1、安徽智锐汽车有限公司 
WZR5039XSWC	商务车
发动机：254920 (北京奔驰汽车有限公司) 
机外净化器：后: KT6085 (天纳克(中国)有限公司)
　　　　　　前: KT0439 (佛吉亚排气控制系统(北京)有限公司)
　　　　　　中: KT0440 (佛吉亚排气控制系统(北京)有限公司)
燃油蒸发控制装置：A4474705901 (Borgwarner Inc.)
氧传感器：后: OS0014 (NTK)
　　　　　前: OS0012 (NTK)
颗粒捕集器（GPF）：PF0094 (佛吉亚排气控制系统(北京)有限公司)

[bookmark: _Toc1591715329]2、梅赛德斯奔驰股份公司 
AMG GLE 53 4MATIC+ 6B3B10 (167372)	越野乘用车
AMG GLE 53 4MATIC+ 6B3A10 (167372)	越野乘用车
发动机：256830 (梅赛德斯奔驰股份公司) 
机外净化器：后: KT0458 (Boysen)
　　　　　　前: KT0457 (Boysen)
燃油蒸发控制装置：AF0064 (Kayser/KYS)
氧传感器：后: OS0014 (NTK)
　　　　　前: OS0012  (NTK)
颗粒捕集器（GPF）：PF0084 (Boysen)
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