附件 1

**2017年度第四批达第六阶段排放标准的重型柴油车**

**（带SCR、DPF）**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、江苏银宝专用车有限公司

SYB5082TCAE5 餐厨垃圾车

发动机：ISF3.8E6154 (北京福田康明期发动机有限价公司)

喷油泵型号：CP4.1 (BOSCH)

喷油器型号：0 445 (BOSCH)

增压器型号：HE200WG (Holset)

OBD型号：26 (Cummins)

SCR排气处理器型号：SCRVO25 (Cummins)

DPF排气处理器型号：DPFPO15 (Cummins)

DOC排气处理器型号：DOCP010 (Cummins)

SCR系统尿素计量泵型号：Emitec Gen 3 Dosing System (Emitec)

NOX传感器型号：NB1500 (Cummins)

SYB5082ZYSE5 压缩式垃圾车

发动机：ISF3.8E6154 (北京福田康明斯发动机有限公司)

喷油泵型号：CP4.1 (BOSCH)

喷油器型号：0 445 (BOSCH)

增压器型号：HE200WG (Holset)

OBD型号：26 (Cummins)

SCR排气处理器型号：SCRVO25 (Cummins)

DPF排气处理器型号：DPFPO15 (Cummins)

DOC排气处理器型号：DOCP010 (Cummins)

SCR系统尿素计量泵型号：Emitec Gen 3 Dosing System (Emitec)

NOX传感器型号：NB1500 (Cummins)

SYB5121TCAE5 餐厨垃圾车

发动机：ISF3.8E6154 (北京福田康明期发动机有限公司)

喷油泵型号：CP4.1 (BOSCH)

喷油器型号：0 445 (BOSCH)

增压器型号：HE200WG (Holset)

OBD型号：26 (Cummins)

SCR排气处理器型号：SCRVO25 (Cummins)

DPF排气处理器型号：DPFPO15 (Cummins)

DOC排气处理器型号：DOCP010 (Cummins)

SCR系统尿素计量泵型号：Emitec Gen 3 Dosing System (Emitec)

NOX传感器型号：NB1500 (Cummins)