附件 5

**2017年度第四批达国Ⅴ排放标准的重型燃气车（带OBD）**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、中联重科股份有限公司

ZLJ5080TXSEQE5NG 洗扫车

ZLJ5083TSLEQE5NG 扫路车

ZLJ5084TSLX1EQE5NG 扫路车

发动机：YC4D140N-50（主发动机） (广西玉柴机器股份有限公司)

电控单元：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-3 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：G2R00(DOC) (广西三立科技发展有限公司)

曲轴箱污染物排放控制系统：PVCGE (广西玉柴机器股份有限公司)

PCV阀：PVCGE (广西玉柴机器股份有限公司)

氧传感器：0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：GT22 (霍尼韦尔汽车零部件服务(上海)有限公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

或

发动机：YC4FA90N-50（副发动机） (广西玉柴机器股份有限公司)

电控单元：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-3 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：SL-GOC(DOC) (广西三立科技发展有限公司)

曲轴箱污染物排放控制系统：PVCGE (广西玉柴机器股份有限公司)

氧传感器：O 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：SJ50FY (潍坊富源增压器有限公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

或

发动机：YC4FA90N-50（副发动机） (广西玉柴机器股份有限公司)

电控单元：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-3 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：SL-GOC(DOC) (广西三立科技发展有限公司)

曲轴箱污染物排放控制系统：PVCGE (广西玉柴机器股份有限公司)

氧传感器：O 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：HP60-3 (湖南天雁机械有限责任公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

或

发动机：YC4FA90N-50（副发动机） (广西玉柴机器股份有限公司)

电控单元：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-3 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：SL-GOC(DOC) (广西三立科技发展有限公司)

曲轴箱污染物排放控制系统：PVCGE (广西玉柴机器股份有限公司)

氧传感器：O 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：HP60K (康跃科技股份有限公司)

混合装置：YCDM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)