附件 3

**2017年度第五批国Ⅴ排放标准的重型柴油车（带OBD）**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

# 1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

XHZ5120JGKD5 高空作业车

发动机：ISD180 50 (东风康明斯发动机有限公司)

喷油泵型号：CR/CP3HS3/L110/30-789S (BOSCH)

喷油器型号：0 445 (BOSCH)

增压器型号：HE221W (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

OBD型号：15 (Cummins)

SCR排气处理器型号：SCRV025 (Cummins)

SCR系统尿素计量泵型号：UDS2.5 (Emitec)

NOX传感器型号：NB1500 (Cummins)

XHZ5231JGKD5 高空作业车

发动机：ISD270 50 (东风康明斯发动机有限公司)

喷油泵型号：CR/CP3HS3/L110/30-789S (BOSCH)

喷油器型号：0 445 (BOSCH)

增压器型号：HE351W (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

OBD型号：15 (Cummins)

SCR排气处理器型号：SCRV025 (Cummins)

SCR系统尿素计量泵型号：UDS2.5 (Emitec)

NOX传感器型号：NB1500 (Cummins)

# 2、一汽（四川）专用汽车有限公司

SCZ5160GJYF5 飞机加油车

发动机：MC05.21-50 (中国重型汽车集团有限公司)

喷油泵型号：CP-MC07 (BOSCH)

喷油器型号：CRIN-MC07 (BOSCH)

增压器型号：S200G (博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司)

OBD型号：OBD2-MBB (BOSCH)

SCR排气处理器型号：RV540066 (中国重型汽车集团有限公司)

SCR系统尿素计量泵型号：SM-MC11-13 (BOSCH)

NOX传感器型号：UNINOx Sensor (Continental)

# 3、上汽依维柯红岩商用车有限公司

CQ4256HTVG273 半挂牵引汽车

CQ4256HTVG334U 危险品运输半挂牵引车

CQ4256HTVG334 半挂牵引汽车

CQ4256ZTVG273 半挂牵引汽车

发动机：F2CCE611A\*L (上汽菲亚特红岩动力总成有限公司)

喷油泵型号：CR/CP3S3/L110/30-789S (BOSCH)

喷油器型号：CRIN2 (BOSCH)

增压器型号：HX52W (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

OBD型号：KL-OBD-02 (凯龙高科技股份有限公司)

SCR排气处理器型号：KL-DC-01 (凯龙高科技股份有限公司)

SCR系统尿素计量泵型号：KL-DC-01 (凯龙高科技股份有限公司)

NOX传感器型号：5WK97101 (大陆汽车电子（长春）有限公司)

# 4、安徽江淮汽车股份有限公司

HFC1081P91K1C6V 载货汽车

HFC5081XXYP91K1C6V 厢式运输车

HFC5081CCYP91K1C6V 仓栅式运输车

发动机：ISF3.8s5154 (北京福田康明斯发动机有限公司)

喷油泵型号：CP4 (BOSCH)

喷油器型号：0 445 (BOSCH )

增压器型号：HE200WG (Holset )

OBD型号：15 (Cummins)

SCR排气处理器型号：SCRV015 (Cummins)

SCR系统尿素计量泵型号：CUDS1 (Cummins)

NOX传感器型号：NB1500 (Cummins)

或

发动机：ISF3.8s5154 (北京福田康明斯发动机有限公司)

喷油泵型号：CR/CP3S3/L110/30-789S (BOSCH)

喷油器型号：0 445 (BOSCH )

增压器型号：HE211W (Holset )

OBD型号：15 (Cummins)

SCR排气处理器型号：SCRV015 (Cummins)

SCR系统尿素计量泵型号：Denoxtronic2.2 (BOSCH)

NOX传感器型号：NB1500 (Cummins)

HFC5161CCYP3K1A50S3V 仓栅式运输车

HFC1161P3K1A50S3V 载货汽车

HFC5161XXYP3K1A50S3V 厢式运输车

发动机：WP4.1Q160E50 (潍柴动力扬州柴油机有限责任公司)

喷油泵型号：CRP40-Y (BOSCH)

喷油器型号：CRI40-Y (BOSCH)

增压器型号：GT22 (湖南天雁机械有限责任公司)

OBD型号：WPOBD2.0 (BOSCH)

SCR排气处理器型号：WPSCR-002 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

SCR系统尿素计量泵型号：WPSM-001 (潍柴动力股份有限公司)

NOX传感器型号：EGS-NX (BOSCH)

# 5、滁州市恒信工贸有限公司

CHX5240TCL 车辆运输车

发动机：MC07.31-50 (中国重型汽车集团有限公司)

喷油泵型号：CP-MC07 (BOSCH)

喷油器型号：CRIN-MC07 (BOSCH)

增压器型号：S200G (博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司)

OBD型号：OBD2-MBB (BOSCH)

SCR排气处理器型号：RV540066 (中国重型汽车集团有限公司)

SCR系统尿素计量泵型号：SM-MC11-13 (BOSCH)

NOX传感器型号：UNINOX Sensor (Continental)

# 6、北汽福田汽车股份有限公司

BJ1166VKPFK-A2 载货汽车

发动机：ISF3.8s5168 (北京福田康明斯发动机有限公司)

喷油泵型号：CP4 (BOSCH)

喷油器型号：0 445 (BOSCH)

增压器型号：HE200WG (HOLSET)

OBD型号：15 (CUMMINS)

SCR排气处理器型号：SCRV015 (CUMMINS)

SCR系统尿素计量泵型号：CUDS1 (CUMMINS)

NOX传感器型号：NB1500 (CUMMINS)

BJ5109XRQ-FA 易燃气体厢式运输车

发动机：ISF3.8s5154 (北京福田康明斯发动机有限公司)

喷油泵型号：CR/CP3S3/L110/30-789S (BOSCH)

喷油器型号：0 445 (BOSCH)

增压器型号：HE211W (HOLSET)

OBD型号：15 (CUMMINS)

SCR排气处理器型号：SCRV015 (CUMMINS)

SCR系统尿素计量泵型号：Denoxtronic2.2 (BOSCH)

NOX传感器型号：NB1500 (CUMMINS)

或

发动机：ISF3.8s5154 (北京福田康明斯发动机有限公司)

喷油泵型号：CP4 (BOSCH)

喷油器型号：0 445 (BOSCH)

增压器型号：HE200WG (HOLSET)

OBD型号：15 (CUMMINS)

SCR排气处理器型号：SCRV015 (CUMMINS)

SCR系统尿素计量泵型号：CUDS1 (CUMMINS)

NOX传感器型号：NB1500 (CUMMINS)

BJ5166CCY-A2 仓栅式运输车

发动机：ISF3.8s5168 (北京福田康明斯发动机有限公司)

喷油泵型号：CP4 (BOSCH)

喷油器型号：0 445 (BOSCH)

增压器型号：HE200WG (HOLSET)

OBD型号：15 (CUMMINS)

SCR排气处理器型号：SCRV015 (CUMMINS)

SCR系统尿素计量泵型号：CUDS1 (CUMMINS)

NOX传感器型号：NB1500 (CUMMINS)

BJ5166XLC-A4 冷藏车

发动机：ISF3.8s5168 (北京福田康明斯发动机有限公司)

喷油泵型号：CP4 (BOSCH)

喷油器型号：0 445 (BOSCH)

增压器型号：HE200WG (HOLSET)

OBD型号：15 (CUMMINS)

SCR排气处理器型号：SCRV015 (CUMMINS)

SCR系统尿素计量泵型号：CUDS1 (CUMMINS)

NOX传感器型号：NB1500 (CUMMINS)

BJ5166XXY-A5 厢式运输车

发动机：ISF3.8s5168 (北京福田康明斯发动机有限公司)

喷油泵型号：CP4 (BOSCH)

喷油器型号：0 445 (BOSCH)

增压器型号：HE200WG (HOLSET)

OBD型号：15 (CUMMINS)

SCR排气处理器型号：SCRV015 (CUMMINS)

SCR系统尿素计量泵型号：CUDS1 (CUMMINS)

NOX传感器型号：NB1500 (CUMMINS)

# 7、安徽柳工起重机有限公司

CLG5120JQZ8 汽车起重机

发动机：WP4.1Q160E50 (潍柴动力扬州柴油机有限责任公司)

喷油泵型号：CRP40-Y (BOSCH)

喷油器型号：CRI40-Y (BOSCH)

增压器型号：GT22 (湖南天雁机械有限责任公司)

OBD型号：WPOBD2.0 (BOSCH)

SCR排气处理器型号：WPSCR-002 (潍柴动力空气净化科技有限公司)

SCR系统尿素计量泵型号：WPSM-001 (潍柴动力股份有限公司)

NOX传感器型号：EGS-NX (BOSCH)