附件 6

**2017年度第十五批达国Ⅴ排放标准的重型燃气车（带OBD）**

(下文出现的“\*”代表随机变动实号，“（\*）”代表随机变动实号或虚号)

**1、北汽福田汽车股份有限公司**

BJ6103C7BTD 城市客车

发动机：YC6L260N-52 (广西玉柴机器股份有限公司)

电控单元：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-4 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：MY100 (广西三立科技发展有限公司)

曲轴箱污染物排放控制系统：PVCGE (广西玉柴机器股份有限公司)

氧传感器：前:0 258 017 025 (BOSCH)

　　　　　后:0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：GT37 (霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司)

混合装置：YCLM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

或

发动机：YC6L280N-52 (广西玉柴机器股份有限公司)

电控单元：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-4 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：MY100 (广西三立科技发展有限公司)

曲轴箱污染物排放控制系统：PVCGE (广西玉柴机器股份有限公司)

氧传感器：前:0 258 017 025 (BOSCH)

　　　　　后:0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：GT37 (霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司)

混合装置：YCLM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

BJ6123C7BTD-1 城市客车

发动机：L8.9GE5 260 (湖北函宇动力科技有限公司)

电控单元：5314383 (WOODWARD)

压力调节器或蒸发器：5315846 (WOODWARD)

机外净化器：GOCP015 (CUMMINS)

曲轴箱污染物排放控制系统：3607167 (CUMMINS)

氧传感器：前:5314385 (BOSCH)

　　　　　后:5314385 (BOSCH)

增压器型号：HE400WG (HOLSET)

混合装置：5314234 (CUMMINS)

OBD型号：15 (WOODWARD)

BJ6127C8BTB-1 城市客车

发动机：YC6L280N-52 (广西玉柴机器股份有限公司)

电控单元：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-4 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：MY100 (广西三立科技发展有限公司)

曲轴箱污染物排放控制系统：PVCGE (广西玉柴机器股份有限公司)

氧传感器：前:0 258 017 025 (BOSCH)

　　　　　后:0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：GT37 (霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司)

混合装置：YCKM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

或

发动机：L8.9GE5 260 (湖北函宇动力科技有限公司)

电控单元：5314383 (WOODWARD)

压力调节器或蒸发器：5315846 (WOODWARD)

机外净化器：GOCP015 (CUMMINS)

曲轴箱污染物排放控制系统：3607167 (CUMMINS)

氧传感器：前:5314385 (BOSCH)

　　　　　后:5314385 (BOSCH)

增压器型号：HE400WG (HOLSET)

混合装置：5314234 (CUMMINS)

OBD型号：15 (WOODWARD)

或

发动机：YC6MK320N-50 (广西玉柴机器股份有限公司)

电控单元：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-6 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：MY100 (广西三立科技发展有限公司)

曲轴箱污染物排放控制系统：PVCGE (广西玉柴机器股份有限公司)

氧传感器：前:0 258 017 025 (BOSCH)

　　　　　后:0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：HX40G (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：YCKM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

BJ6147C8BTD-1 城市客车

发动机：YC6K1336N-50 (玉柴联合动力股份有限公司)

电控单元：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

压力调节器或蒸发器：HFR (广西三立科技发展有限公司)

喷射器：YCGE-6 (上海海能汽车电子有限公司)

机外净化器：K4B00 (广西三立科技发展有限公司)

曲轴箱污染物排放控制系统：PVCGE (广西玉柴机器股份有限公司)

氧传感器：前:0 258 017 025 (BOSCH)

　　　　　后:0 258 017 025 (BOSCH)

增压器型号：GT42 (霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司)

混合装置：YCKM (上海海能汽车电子有限公司)

OBD型号：YCGCU (广西玉柴机器股份有限公司)

或

发动机：WP12NG350E52 (潍柴西港新能源动力有限公司)

电控单元：8237-1104 (Woodward)

压力调节器或蒸发器：LNG1 (METATRON)

喷射器：NGI2 (BOSCH)

机外净化器：K4B00 (广西三立科技发展有限公司)

曲轴箱污染物排放控制系统：612600011439 (潍柴动力股份有限公司)

氧传感器：前:LSU4.2 (BOSCH)

　　　　　后:LSU4.2 (BOSCH)

增压器型号：HX55G (无锡康明斯涡轮增压技术有限公司)

混合装置：612600190278 (潍柴西港新能源动力有限公司)

OBD型号：OH2.0 (Woodward)