附件

安装水污染物自动监测设备依据的

主要技术标准及规范

1.《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》（T/CAEPI 11-2017）

2.《水污染源在线监测系统安装技术规范》（HJ/T 353-2007）

3.《水污染源在线监测系统验收技术规范》（HJ/T 354-2007）、《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T 355-2007）

4.《水污染源在线监测数据有效性判别技术规范》（HJ/T 356-2007）

5.《污染治理设施运行记录仪技术要求及检测方法》（HJ/T 378-2007）

6.《环境保护产品技术要求-化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪》（HJ 377-2007）

7.《环境保护产品技术要求-超声波明渠污水流量计》（HJ/T 15-2007）

8.《环境保护产品技术要求-电磁管道流量计》（HJ/T 367-2007）

9.《环境保护产品技术要求-超声波管道流量计》（HJ/T 366-2007）

10.《水质自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 372-2007）

11.《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 101-2003）

12.《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）

13.《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

14.《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

15.《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）

16.《污染源在线自动监控（监测）系统数据采集传输仪技术要求》（HJ 477-2009）

以上标准规范内容可在生态环境部网站(kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/)或生态环境部污染源监控中心网站（www.envsc.cn）查询。标准规范已进行修订的，其最新的有效版本适用于本文。